電話機からの設定一覧
電話機から設定する場合の機能番号一覧を紹介します。本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 【ひかり電話の設定】 電話機からひかり電話の設定ができます。 ●ひかり電話共通設定
機能番号 | 設定項目 機能番号 | 設定値：設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
00 | 音声優先モード
| ：使用しない |
：優先
：最優先
01 | 優先着信ポート
| ：電話機1ポート |
：電話機2ポート
：無効
02 | アナログポート無効化
| ：無効 |
：有効
●内線設定（アナログ端末）
機能番号 | 設定項目 ポート番号 機能番号 | 設定値：設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
91 | ナンバー・ディスプレイ
または | ：使用する |
：使用しない
92 | モデムダイヤルイン
または | ：使用する |
：使用しない
93 | 割込音通知
または | ：使用する |
：使用しない
94 | 着信番号
または | （着信番号） |
95 | 指定着信機能
または | （着信番号）（指定着信番号） |
96 | キャッチホン・ディスプレイ
または | ：使用する |
：使用しない
97 | ダイヤル桁間タイマ
または | ：4秒 |
：5秒
：6秒
：7秒
：8秒
98 | エコーキャンセラ
または | ：使用する |
：使用しない
00 | 通知番号
または | （通知番号） |
01 | 内線番号
または | （内線番号） |
02 | 着信音選択
または | （着信番号） | ：IR |
：SIR
【無線LANの設定】 電話機から無線LANの設定を変更することができます。
機能番号 | 設定項目 | 設定値：設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
− | 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定
| ：SSID-1の設定 |
：SSID-2の設定
− | 無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）
| ：する |
：しない
− | 無線LAN動作モード（SC-32NE、SC-32SE、SC-32KI、SC-32HIのいずれかをご利用の場合）
| ：IEEE802.11g/ IEEE802.11b互換にする |
：IEEE802.11a固定にする
− | 無線LAN動作モード（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合）
| ：IEEE802.11b/g/n互換にする |
：IEEE802.11b/g互換にする
●らくらく無線スタート、無線LAN簡単接続機能を起動する
機能番号 | 設定項目 | 設定値：設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
− | おまかせモード（らくらく無線スタート＆無線LAN簡単接続機能）の起動
| − | −
【バージョンアップの設定】 バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップすることができます。 ●ファームウェア更新種別を設定する
機能番号 | 設定項目 更新種別 | 設定値：設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
− | 自動更新
| ： 一定量データ 通信監視有効 |  | 〜の2桁 （24時間を2桁で入力します。） |
： 一定量データ 通信監視無効 |
− | 手動更新
|  |  | ：再起動更新「有効」 |
：再起動更新「無効」
●バージョンアップ方法（「手動更新」の場合）
機能番号 | 設定項目 | 設定値：設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
− | バージョンアップ
| − | −
↑ページのトップへ