詳細設定−DNS設定
DNS の設定をします。
ローカルドメインの問い合わせテーブルの設定をする場合は、下欄の「ローカルドメイン設定」(※)をクリックすると「ローカルドメイン設定」の画面が表示されます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
※　「Web設定」画面に表示されている ボタンについての説明は こちら
（画面はフレッツ 光ネクストに接続した場合の例です。）
［DNS Proxy設定］
DNS Proxyタイムアウト（秒）（初期値：10）
| DNS Proxy タイムアウト（秒）を入力します。入力できる値は、1〜50です。
AAAA送信抑制エラー応答機能（初期値：使用しない）
| IPv4 PPPoE側へのAAAA問い合わせが発生した場合に、proxyせずに送信元端末に空の応答を返答する機能です。 本機能を使用する場合はチェックします。
IPv6 IPoE通信優先機能（初期値：自動設定）
| LAN側端末から受信したDNSクエリの優先転送先を選択します。
| 「自動設定」 本商品に割り当てられたIPv6アドレスにより、インターネット接続（IPv6 IPoE）の状態を自動判別し、転送先を決定します。 「優先する」 IPv6 IPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv6 IPoE）をご利用の場合に選択してください。 「優先しない」 IPv4 PPPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv4）をご利用の場合に選択してください。
［LAN側DNSサーバアドレス］
プライマリDNS/セカンダリDNS
| LAN側に別のDNSサーバがある場合に設定します。通常は設定する必要はありません。 ※ IPv4アドレスのみ入力できます。

■ローカルドメイン設定
ドメインの問い合わせテーブルを設定します。 本商品では、[ローカルドメインエントリ]のパターンを最大100個設定できます。
※ | 画面の[01〜16][17〜32][33〜48][49〜64][65〜80][81〜96][97〜100]をクリックすると[ローカルドメインエントリ]の[01〜16][17〜32][33〜48][49〜64][65〜80][81〜96][97〜100]を切り替えて表示します。
［ローカルドメインエントリ］
＜[ローカルドメインエントリ]を編集する場合＞
| ［ローカルドメインエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]をクリックする 「ローカルドメイン設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜[ローカルドメインエントリ]を削除する場合＞
| ［ローカルドメインエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の[削除]をクリックする
［ローカルドメインエントリ編集］
新たにローカルドメインエントリを編集します。
※ | 複数の［ローカルドメインエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと［前のページへ戻る］をクリックし、［ローカルドメインエントリ］で編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックし、続けて設定します。
1. | エントリ番号に登録する
ドメイン名
| ドメイン名を指定します。
プライマリDNS/セカンダリDNS
| ドメイン名に指定したドメインを問い合わせするプライマリDNS/セカンダリDNSのサーバアドレスを入力します。 ※ IPv6アドレスのみ入力できます。
2. | ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ