設定記入シート　−　【基本設定】

＜接続先設定（IPv4 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の選択設定】
接続可 | 接続先名 | 接続方法 | 優先接続 | UPnP優先
□ | 接続設定１ | 常時接続 | ○ | ○
□ | 接続設定２ | 要求時接続（自動切断する） | ○ | ○
□ | 接続設定３ | 要求時接続（自動切断する） | ○ | ○
□ | 接続設定４ | 要求時接続（自動切断する） | ○ | ○
□ | 接続設定５ | 要求時接続（自動切断する） | ○ | ○
＜接続先設定（IPv4 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の設定】 | 初期値
接続先名※1 |  | 接続設定１
接続先ユーザ名 ※2 |  | −
接続パスワード ※2 |  | −
【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得 | ○ IPアドレスの自動取得 | IPアドレスの自動取得
○ IPアドレスの手動設定
○ Unnumbered
IPアドレス |  | −
ネットマスク |  | −
【DNSサーバアドレス】
サーバから割り当てられた アドレス | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 暗号化されていないパスワード（PAP） | 自動認証
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）
○ 自動認証
【接続モード】
接続モード | ○ 要求時接続（自動切断する） | 常時接続 ※3
○ 要求時接続（自動切断しない）
○ 常時接続
自動切断するまでの時間（秒） | 秒 （設定範囲は60〜86400(秒)です） | 1800(秒)
【PPPキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO 送信間隔（秒） | 秒 （設定範囲は1〜255(秒)です） | 60(秒)
LCP ECHO リトライ送信間隔(秒) | 秒 （設定範囲は1〜255(秒)です） | 60(秒)
LCP ECHO リトライ回数(回) | 回 （設定範囲は1〜255(回)です） | 10(回)
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用しない
※1 | プロバイダの名前などをキーボードから入力可能な文字で、全角または半角で最大64文字まで入力できます。
※2 | プロバイダから送付された設定情報です。
※3 | 接続設定2〜5の場合の初期値は、「要求時接続（自動切断する）」です。
＜接続先設定（IPv6 PPPoE）＞ （○：選択）
【拡張設定】 | 初期値
LAN側プレフィックスの選択 | ○ 自動設定（推奨） | 自動設定（推奨）
○ 手動設定（NGNプレフィックス固定）
転送モード | ○ 光ネクスト優先 | 光ネクスト優先
○ インターネット優先
＜接続先詳細設定（IPv6 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の設定】 | 初期値
セッション名※1 | IPv6セッション | IPv6セッション
接続先名 ※2 |  | 接続設定1（IPv6）
接続先ユーザ名 ※3 |  | −
【IPv6 DNSサーバアドレス】
自動設定機能 | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 暗号化されていないパスワード(PAP) | 自動認証（推奨）
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)
○ 自動認証（推奨）
【PPPキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO送信間隔（分) | 分 （設定範囲は1〜5(分)です） | 1(分)
LCP ECHOリトライ回数（回） | 回 （設定範囲は1〜255(回)です） | 10(回)
【PING応答機能】
PING応答機能（IPv6 PPPoE） | □ 使用する | 使用しない
※1 | セッション名は、「IPv6セッション」となり、お客様による変更はできません。
※2 | 「基本設定」-［接続先の設定（IPv4 PPPoE）］の「接続先名」から自動で作成されます。お客様による変更はできません。
※3 | 「基本設定」-［接続先の設定（IPv4 PPPoE）］-「接続先の設定」の「接続先ユーザ名」から自動で作成されます。お客様による変更はできません。
＜IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE）エントリ編集＞ （○：選択）
【IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE）エントリ編集】 | 初期値
フィルタ種別 | ○ 拒否 | −
○ 許可
方向 | ○ LAN→PPPoE | −
○ PPPoE→LAN
○ 両方向
プロトコル種別 | ○ TCP | −
○ UDP
○ ICMPv6
○ ANY
○ その他 （プロトコル番号　　　　　　　　　）
TCPフラグ | ○ 指定しない | −
○ SYN
○ ESTABLISHED
送信元IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ※1 | −
宛先IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ※1 | −
送信元ポート番号 | ※2 | −
宛先ポート番号 | ※2 | −
ICMPv6タイプ | （設定範囲は、0〜255です） | −
ICMPv6コード | （設定範囲は、0〜255です） | −
※1 | 次の形式で指定します。 ・xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (1箇所の指定・IPv6アドレスは省略で入力可) ・xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/nnn (1〜128のビット数でプレフィックス長指定・IPv6アドレスは省略形で入力可) ・* (全アドレス指定) ・localhost (自アドレス指定)
※2 | 次の形式で指定します。 ・xxxxx （1箇所の指定）、sssss-eeeee （範囲指定）を1〜65535で入力します。 ・ ニーモニック （ftp,ftpdata,telnet,smtp,domain,gopher,www,pop,ntp,nntp, netbios,imap,snmp,nfs,socks,dhcps,dhcpc,tftp,ident,https） ・ * (全ポート指定)
＜静的ポリシールーティング設定 エントリ編集＞ （○：選択）
【静的ポリシールーティングエントリ編集】 | 初期値
送信元IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ※1 | *
宛先IPv6プレフィックス/ プレフィックス長 | ※1 | *
プロトコル種別 | ○ TCP | ANY
○ UDP
○ IPv4(IPv4 over IPv6)
○ ANY
送信元ポート番号 | ※2 | *
宛先ポート番号 | ※2 | *
宛先ドメイン |  | −
転送先インタフェース | ○ IPv6 PPPoE | −
○ IPv6 IPoE
○ LAN
※1 | 次の形式で指定します。 ・xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (1箇所の指定・IPv6アドレスは省略で入力可) ・xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/nnn (1〜128のビット数でプレフィックス長指定・IPv6アドレスは省略形で入力可) ・* (全アドレス指定) ・localhost (自アドレス指定)
※2 | 次の形式で指定します。 ・xxxxx （1箇所の指定）、sssss-eeeee （範囲指定）を1〜65535で入力します。 ・ ニーモニック （ftp,ftpdata,telnet,smtp,domain,gopher,www,pop,ntp,nntp, netbios,imap,snmp,nfs,socks,dhcps,dhcpc,tftp,ident,https） ・ * (全ポート指定)

設定記入シート　−　【電話設定】

＜ひかり電話共通設定＞ （□：チェック○：選択）
【ひかり電話設定】 | 初期値
音声優先モード | ○ 使用しない ○優先 ○最優先 | 使用しない
優先着信ポート | ○ アナログ端末（電話機1） | 無効
○ アナログ端末（電話機2）
○ 無効
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用する
【通話中の相手先からのメディア変更設定】 ※1
メディア変更機能 | ○ 常に許容する | 常に許容する
○ 発信時のみ許容しない
○ 常に許容しない
【メディア変更を許容する電話番号】 ※1
電話番号01 |  | −
電話番号02 |  | −
電話番号03 |  | −
電話番号04 |  | −
電話番号05 |  | −
電話番号06 |  | −
電話番号07 |  | −
電話番号08 |  | −
電話番号09 |  | −
電話番号10 |  | −
※ | ひかり電話サービス契約をしている場合に設定できます。
※1 | Bフレッツをご利用の場合、表示されない場合があります。
＜内線設定−〔編集〕−〔内線設定（アナログ端末）〕＞ （□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、1〜9、10〜99の1〜2桁です） | 1〜2 ※1
ニックネーム |  | アナログ端末（電話機1〜2） ※1 ※2
【ひかり電話設定】
ナンバー・ディスプレイ | □ 使用する | 使用する
キャッチホン・ディスプレイ | □ 使用する | 使用しない
モデムダイヤルイン | □ 使用する | 使用しない
割込音通知 | □ 使用する | 使用する
ダイヤル桁間タイマ（秒） | ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 | 4（秒）
エコーキャンセラ | □ 使用する | 使用する
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択 |
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
内線 | − | − | ○IR○SIR | SIR ※3
指定着信機能 |
使用する電話番号 | 指定着信番号 | 指定なし着信 |
|  | □ | ※4
※ | ひかり電話サービス契約をしている場合に設定できます。
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 任意の名前をキーボードから入力可能な文字で、全角または半角で最大64文字まで入力できます。
※3 | 通知番号の初期値は、契約者回線番号を通知する設定になっています。着信番号の初期値は、すべての電話番号で着信する設定になっています。
※4 | 指定着信機能の初期値は、「使用しない」です。 「使用する」にチェックすると「指定着信番号」、「指定なし着信」が有効になります。指定着信機能は電話機1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。上記の「使用する電話番号」には指定着信機能を「使用する」に設定した電話番号を記入してください。
※ 「内線設定（アナログ端末）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜内線設定−〔編集〕−〔内線設定（IP端末）〕＞（□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、1〜9、10〜99の1〜2桁です） | 3〜7 ※1
ニックネーム |  | IP端末1〜5 ※1 ※2
端末属性 | ○ 音声専用端末 ○ 通常端末 | 通常端末
MACアドレス |  | −
ダイジェスト認証 | ○ 行う ○ 行わない | 行う
ユーザID |  | 0003〜0007 ※1 ※3
パスワード |  | 自動生成（半角8桁） ※3
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 |
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
※ | ひかり電話サービス契約をしている場合に設定できます。
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 任意の名前をキーボードから入力可能な文字で、全角または半角で最大64文字まで入力できます。
※3 | 任意のユーザIDとパスワードを入力します。半角英数字と記号（スペース除く）で32文字まで入力できます。（入力文字列の前後の半角スペースは、除いて設定されます。）
※4 | 通知番号の初期値は、契約者回線番号を通知する設定になっています。着信番号の初期値は、すべての電話番号で着信する設定になっています。
※ 「内線設定（IP端末）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【無線LAN設定】

＜無線LAN設定（SC-32NE/SC-32SE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合）＞ （□：チェック○：選択）
【無線LANアクセスポイント設定】 | 初期値
無線LAN | □ 使用する | 使用する
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否） | □ する | しない
無線LAN動作モード | ○ IEEE802.11a固定 | IEEE802.11g/ IEEE802.11b互換
○ IEEE802.11g/IEEE802.11b互換
○ IEEE802.11g固定
使用チャネル |  | 自動設定
送信出力(%) | ○ 100 ○ 50 ○ 25 ○ 12 ○ 6 | 100
Super AG | ○ 使用しない | 使用する(圧縮なし)
○ 使用する(圧縮なし)
○ 使用する(圧縮あり)
無線優先制御(WMM) | □ 使用する | 使用する
【マルチSSID設定】
PRS300NE-xxxxxx-1※1 | □ 使用可 | 使用可 ※2
PRS300NE-xxxxxx-2※1 | □ 使用可 | 使用可
【SSID-1設定】
無線ネットワーク名 (SSID-1) |  | PRS300NE-xxxxxx-1 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用しない
無線の暗号化 | ○ なし | WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(TKIP)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
事前共有キー(PSK) |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は、0（無制限）、60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない※4
【SSID-2設定】
無線ネットワーク名 (SSID-2) |  | PRS300NE-xxxxxx-2 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用する
無線の暗号化 | ○ WEP | WEP
○ WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(TKIP)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
暗号化強度 | ○ 64bit○ 128bit○ 152bit | 128bit
入力方法 | ○ 英数字( 5桁) ○ 16進数(10桁) | 英数字(13桁) ※5
○ 英数字(13桁) ○ 16進数(26桁)
○ 英数字(16桁) ○ 16進数(32桁)
使用するWEPキー (キーインデックス) | ○ WEPキー1 | WEPキー1
○ WEPキー2
○ WEPキー3
○ WEPキー4
WEPキー1 |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
WEPキー2 |  | −
WEPキー3 |  | −
WEPキー4 |  | −
事前共有キー(PSK) |  | −
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は、0（無制限）、60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない※4
※1 | 'xxxxxx' は、本商品のWAN側のMACアドレス下6桁（半角大文字）です。
※2 | SSID-1 は、無線LANカード装着時は「使用可」に設定されます。
※3 | '○○○○○○○○○○○○' は本商品側面のラベルに記載されている本商品のWAN側のMACアドレス12桁、Zは半角大文字です。
※4 | 「無線の暗号化」で「なし」または「WEP」を選択した場合に設定できます。
※5 | 「暗号化強度」で「64bit」を選択した場合は、「英数字(5桁)」か「16進数(10桁)」を選択してください。 「暗号化強度」で「128bit」を選択した場合は、「英数字(13桁)」か「16進数(26桁)」を選択してください。 「暗号化強度」で「152bit」を選択した場合は、「英数字(16桁)」か「16進数(32桁)」を選択してください。
【拡張設定】 | 初期値
マルチキャスト 伝送速度(Mbps) | Mbps | 1(Mbps) ※6
Beacon Interval (ms) | ms（設定範囲は、20〜1000(ms)です） | 100(ms)
DTIM（回） | 回（設定範囲は、1〜255（回）です） | 1（回）
※6 | 「無線LAN動作モード」が「IEEE802.11g/IEEE802.11b互換」の初期値は、「1」です。 「無線LAN動作モード」が「IEEE802.11g固定」、「IEEE802.11a固定」の初期値は、「24」です。
＜無線LAN設定（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合）＞ （□：チェック○：選択）
【無線LANアクセスポイント設定】 | 初期値
無線LAN | □ 使用する | 使用する
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否） | □ する | しない
無線LAN動作モード | ○ IEEE802.11b/g/n互換 | IEEE802.11b/g/n 互換
○ IEEE802.11b/g互換
デュアルチャネル | □ 使用する | 使用しない
使用チャネル |  | 自動設定
送信出力(%) | ○ 100 ○ 50 ○ 25 ○ 12 ○ 6 | 100(%)
【マルチSSID設定】
PRS300NE-xxxxxx-1※1 | □ 使用可 | 使用可 ※2
PRS300NE-xxxxxx-2※1 | □ 使用可 | 使用可
【SSID-1設定】
無線ネットワーク名 (SSID-1) |  | PRS300NE-xxxxxx-1 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用しない
無線の暗号化 | ○ なし | WPA-PSK/WPA2- PSK(TKIP/AES)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
事前共有キー(PSK) |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は、0（無制限）、60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない※4
【SSID-2設定】
無線ネットワーク名 (SSID-2) |  | PRS300NE-xxxxxx-2 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用する
無線の暗号化 | ○ WEP | WEP
○ WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(TKIP)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
暗号化強度 | ○ 64bit○ 128bit | 128bit
入力方法 | ○ 英数字( 5桁) ○ 16進数(10桁) | 英数字(13桁) ※5
○ 英数字(13桁) ○ 16進数(26桁)
使用するWEPキー (キーインデックス) | ○ WEPキー1 | WEPキー1
○ WEPキー2
○ WEPキー3
○ WEPキー4
WEPキー1 |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
WEPキー2 |  | −
WEPキー3 |  | −
WEPキー4 |  | −
事前共有キー(PSK) |  | −
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は、0（無制限）、60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない※4
※1 | 'xxxxxx' は、本商品のWAN側のMACアドレス下6桁（半角大文字）です。
※2 | SSID-1 は、無線LANカード装着時は「使用可」に設定されます。
※3 | '○○○○○○○○○○○○' は本商品側面のラベルに記載されている本商品のWAN側のMACアドレス12桁、Zは半角大文字です。
※4 | 「無線の暗号化」で「なし」または「WEP」を選択した場合に設定できます。
※5 | 「暗号化強度」で「64bit」を選択した場合は、「英数字(5桁)」か「16進数(10桁)」を選択してください。 「暗号化強度」で「128bit」を選択した場合は、「英数字(13桁)」か「16進数(26桁)」を選択してください。
【拡張設定】 | 初期値
マルチキャスト 伝送速度(Mbps) | Mbps | 1(Mbps)
Beacon Interval (ms) | ms（設定範囲は、20〜1000(ms)です） | 100(ms)
DTIM（回） | 回（設定範囲は、1〜5（回）です） | 1（回）
＜MACアドレスフィルタリング＞ （○：選択）
【接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜32です） | −
入力方法 | ○ ニックネームで選択 | −
○ MACアドレスで選択
○ MACアドレス指定
ニックネーム |  | −
MACアドレス |  | −
※ | 「接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜無線LAN端末設定＞ （○：選択）
【登録する無線LAN端末のニックネーム編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜32です） | −
ニックネーム※1 |  | −
入力方法 | ○ MACアドレスで選択 | −
○ MACアドレス指定
MACアドレス |  | −
※1 | 任意の名前をキーボードから入力可能な文字で、全角または半角で最大64文字まで入力できます。
※ | 「登録する無線LAN端末のニックネーム」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜無線LAN簡単セットアップ＞ （□：チェック）
【無線LAN簡単接続機能】 | 初期値
PIN方式 | □ 使用する | 使用しない
無線LAN簡単接続の状態 | □ Configured | Configured

設定記入シート　−　【詳細設定】

＜DNS設定＞ （□：チェック○：選択）
【DNS Proxy設定】 | 初期値
DNS Proxyタイムアウト（秒） | （設定範囲は、1〜50秒です） | 10（秒）
AAAA送信抑制エラー 応答機能 | □ 使用する | 使用しない
IPv6 IPoE通信優先機能 | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 優先する
○ 優先しない
【LAN側DNSサーバアドレス】
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
＜ローカルドメイン設定＞
【ローカルドメインエントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜100です） | −
ドメイン名 |  | −
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
※ | フレッツ 光ネクストに接続した場合に設定できます。
※ 「ローカルドメインエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜DHCPv4サーバ設定＞ （□：チェック）
【IPアドレス/ネットマスク】 | 初期値
LAN側IPアドレス |  | 192.168.1.1
ネットマスク |  | 255.255.255.0
【DHCPv4サーバ】
DHCPサーバ機能 | □ 使用する | 使用する
開始IPアドレス |  | 192.168.1.2
割当て個数 | 個 | 253（個） ※1
リース時間 | （設定範囲は、0（無期限）、1〜72時間です） | 4（時間）
WINSサーバアドレス |  | −
※1 | 設定範囲は、1〜255です。
＜DHCPv4サーバ手動設定＞
【DHCPv4エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜20です） | −
開始IPアドレス |  | −
ネットマスク |  | −
割当て個数 | （設定範囲は、1〜255です） | −
※ | エントリ番号01は「DHCPv4サーバ設定」-[DHCPv4サーバ]で設定した内容が設定されます。
※ 「DHCPv4エントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜SPI設定＞
【SPI設定】 | 初期値
TCPタイムアウト（秒） | （設定範囲は、30〜86400秒です） | 300（秒）
UDPタイムアウト（秒） | （設定範囲は、30〜86400秒です） | 300（秒）
ICMPタイムアウト（秒） | （設定範囲は、30〜86400秒です） | 30（秒）
＜IPv4パケットフィルタ設定＞ （○：選択）
【フィルタエントリ編集】 | 初期値※3
エントリ番号 | （範囲は、1〜128です） | −
フィルタ種別 | ○ 拒否 | −
○ 通過
○ 無通信監視タイマを無効化
○ 無通信監視タイマを有効化
送信元IPアドレス | ※1 | −
宛先IPアドレス | ※1 | −
プロトコル種別 | ○ TCP | −
○ UDP
○ ICMP
○ TCP･UDP･ICMPすべて
送信元ポート | ※2 | −
宛先ポート | ※2 | −
方向 | ○ 順方向 ○ 逆方向 ○ 両方向 | −
※1 | 次の形式で指定します。 ・ xxx.xxx.xxx.xxx (1箇所の指定) ・ sss.sss.sss.sss-eee.eee.eee.eee (範囲指定) ・ xxx.xxx.xxx.xxx/nn (1〜32のビット数でネットマスク指定) ・ xxx.xxx.xxx.xxx/mmm.mmm.mmm.mmm (ネットマスク指定) ・ * (全アドレス指定) ・ localhost (自アドレス指定)
※2 | 次の形式で指定します。 ・xxxxx （1箇所の指定）、sssss-eeeee （範囲指定）を1〜65535で入力します。 ・ ニーモニック（ftp,ftpdata,telnet,smtp,domain,gopher,www,pop,ntp,nntp,netbios,imap,snmp,nfs, socks,dhcps,dhcpc,tftp,ident,https) ・ * (全ポート指定)
※3 | エントリ番号01〜18には、初期値が設定されています。 詳細は、機能詳細ガイド「Web設定」−「詳細設定」−「IPv4パケットフィルタ設定」をご覧ください。
※ 「フィルタエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）＞ （○：選択）
【セキュリティモード】 | 初期値
IPv6ファイアウォール機能 | ○ 有効 ○ 無効 | 有効
IPv6セキュリティのレベル | ○ 高度 | 標準
○ 標準
【フィルタエントリ編集】
エントリ番号 | （範囲は、1〜128です） | −
フィルタ種別 | ○ 拒否 | −
○ 許可
送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ※1 | −
宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ※1 | −
プロトコル種別 | ○ TCP | −
○ UDP
○ ICMPv6
○ ANY
○ その他（プロトコル番号　　　　　　　　　）
送信元ポート | ※2 | −
宛先ポート | ※2 | −
ICMPv6タイプ |  | −
ICMPv6コード |  | −
方向 | ○ 順方向 ○ 逆方向 ○ 両方向 | −
※ | フレッツ 光ネクストに接続した場合に設定できます。
※1 | 次の形式で指定します。
・ | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (1箇所の指定・IPv6アドレスは省略で入力可)
・ | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/nnn (1〜128のビット数でプレフィックス長指定・IPv6アドレスは省略形で入力可)
・ | * (全アドレス指定)
・ | localhost (自アドレス指定)
※2 | 次の形式で指定します。
・ | xxxxx （1箇所の指定）、sssss-eeeee （範囲指定）を1〜65535で入力します。
・ | ニーモニック（ftp,ftpdata,telnet,smtp,domain,gopher,www,pop,ntp,nntp,netbios, imap,snmp,nfs,socks,dhcps,dhcpc,tftp,ident,https)
・ | * (全ポート指定)
※ 「フィルタエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜ワンタッチ設定＞ （□：チェック）
【Webサーバ設定】 | 初期値
Webサーバ | □ 公開する | 公開しない
WebサーバのIPアドレス |  | −
【FTPサーバ設定】
FTPサーバ | □ 公開する | 公開しない
FTPサーバのIPアドレス |  | −
【簡易DMZ設定】
簡易DMZ機能 | □ 使用する | 使用しない
簡易DMZホストのIPアドレス |  | −
＜静的IPマスカレード設定＞ （○：選択）
【NATエントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜50です） | −
変換対象プロトコル | ○ TCP ○ UDP ○ ESP ○ AH | −
変換対象ポート | ※1 | −
宛先アドレス | ※2 | −
※1 | 次の形式で指定します。 ・xxxxx （1箇所の指定）、sssss-eeeee （範囲指定）を1〜65535で入力します。 ・ ニーモニック（ftp,ftpdata,telnet,smtp,domain,gopher,www,pop,ntp,nntp,netbios,imap,snmp,nfs, socks,dhcps,dhcpc,tftp,ident,https) ・ * (全ポート指定) 「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］の内容と競合した場合は、「高度な設定」の内容が優先されます。
※2 | IPアドレスまたはMACアドレスで指定します。
※ 「NATエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜静的NAT設定＞ （○：選択）
【静的NATエントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜64です） | −
WAN側アドレス入力方法 | ○ 接続先指定 | −
○ WAN側IPアドレス指定
接続先 |  | −
WAN側IPアドレス |  | −
宛先アドレス | ※1 | −
※1 | IPアドレスまたはMACアドレスで指定します。
※ 「静的NATエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜静的ルーティング設定＞ （○：選択）
【静的ルーティングエントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜40です） | −
指定方法 | ○ 宛先ドメイン名指定 | −
○ 宛先IPアドレス指定
○ 送信元アドレス指定
宛先ドメイン名 |  | −
宛先IPアドレス |  | −
ネットマスク |  | −
送信元アドレス | ※1 | −
インタフェース | ○ WAN側 ○ LAN側 ○ 仮想DMZ側 | −
ゲートウェイ |  | −
接続先 | ○ 接続設定１ | −
○ 接続設定２
○ 接続設定３
○ 接続設定４
○ 接続設定５
※1 | IPアドレスまたはMACアドレスで指定します。
※ 「静的ルーティングエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜高度な設定＞ （□：チェック○：選択）
【高度な設定】 | 初期値
LANポート通信設定(LAN１) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LANポート通信設定(LAN２) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LANポート通信設定(LAN３) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LANポート通信設定(LAN４) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
○ 10Mbps 全二重
○ 10Mbps 半二重
LAN側MDI/MDI-Xモード | ○自動設定 ○MDI-X 固定 | MDI-X固定
セキュリティ保護機能 | □ 使用する | 使用する
【ブリッジ設定】
PPPoEブリッジ | □ 使用する | 使用する
PPPoEブリッジ自動切断 | □ 使用する | 使用しない
PPPoEブリッジ自動切断 するまでの時間（秒） | 秒 （設定範囲は60〜86400(秒)です） | 1800(秒)
IPv6ブリッジ（有線LAN） | □ 使用する | 使用する※1
IPv6ブリッジ（無線LAN） | □ 使用する | 使用しない※1
【UPnP設定】
UPnP設定 | □ 使用する | 使用する
【WAN→LAN中継設定】
WAN→LAN中継機能 | □ 使用する | 使用しない
接続先 | ○ 接続設定１ | 接続設定１
○ 接続設定２
○ 接続設定３
○ 接続設定４
○ 接続設定５
UDPポート番号 |  | 7779
【DMZホスト】
DMZホスト機能 | □ 使用する | 使用しない
DMZホストの配置 | ○ LAN側 [192.168.1.1/255.255.255.0] | LAN側
○ 仮想DMZ側
DMZホストのIPアドレス |  | −
【仮想DMZ側 ネットワーク】
IPアドレス |  | −
【仮想DMZ側 DNSサーバアドレス】
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
【節電機能】
節電機能 | □ 使用する | 使用しない
節電開始時間 | 時　　　　分 | 00時00分
節電終了時間 | 時　　　　分 | 00時00分
【アップデート設定】
ファームウェア更新種別 | ○ 自動更新 ○ 手動更新 | 自動更新
再起動更新 | ○ 有効 ○ 無効 | 有効
ファーム更新時の一定量 データ通信監視 | ○ 有効 ○ 無効 | 有効
【マルチキャスト（無線区間）通信設定】
LANポート1 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
LANポート2 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
LANポート3 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
LANポート4 | ○ 有効 ○ 無効 | 無効
無線LAN | ○ 有効 ○ 無効 | 有効
※1 | Bフレッツに接続した場合に設定できます。

設定記入シート　−　【メンテナンス】

＜機器設定用パスワードの変更＞
【機器設定用パスワードの変更】 | 初期値
パスワード |  | ※1
※1 | パスワードに使用できる文字は、0〜9、a〜z、A〜Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）です。 最大半角64文字まで設定できます。
＜ファームウェア更新＞
【アップデート設定】 | 初期値
自動更新時間 | （設定範囲は00：00〜23：00(1時間毎)です) | 01：00〜05：00のいずれか