暗号化
暗号化方式には、下記の2つがあります。 ● WEP ● WPA/WPA2
■ WEP(Wired Equivalent Privacy)
WEPとは、ユーザが指定した任意の文字列(WEPキー)を本商品と無線LAN端末に登録することによって、WEPキーが一致した場合のみ通信できるようになる機能です。 本商品と無線LAN端末との間で送受信される無線通信データを暗号化して保護しますので、第三者からの傍受や盗聴から守ります。
[WEP(152bit)] | ＞ | [WEP(128bit)] | ＞ | [WEP(64bit)] | の順で強い暗号がかかります。
強 | ← | ［暗号強度］ | → | 弱 |
＜お知らせ＞ WEP(152bit)は、専用無線LANカード（SC-32NE、SC-32SE、SC-32KIまたはSC-32HI）を取り付けた場合のみご利用になれます。 同一無線ネットワークにおいて、WEP(64bit)、WEP(128bit)とWEP(152bit)の混在はできません。 暗号化強度40bitはWEP(64bit)、暗号化強度104bitはWEP(128bit)のことです。 WEP機能は、完全に傍受や盗聴から守ることを保証するものではありません。 セキュリティを向上させる機能の1つであるということをご理解いただき、ご使用ください。 WEPに設定すると無線通信のスループットが遅くなります。 本商品と接続されている無線LAN端末の間で暗号化を行うときは、下記の設定を同じにしてください。 ・「使用するWEPキー(キーインデックス)」 ・「WEPキー」(入力方法／文字列) WEPキーは、「使用するWEPキー（キーインデックス）」で指定されたWEPキーが1つだけ使用されます。 専用無線LANカード（SC-32NE、SC-32SE、SC-32KI、SC-32HI またはSC-40NE/SC-40NE「2」）をご使用になる場合は、専用無線LANカードに付属の取扱説明書などを参照してください。 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。 詳細は本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
■ WPA (Wi-Fi Protected Access)/WPA2 (Wi-Fi Protected Access2)
WPA/WPA2は、現在無線LANで広く使われている 通信暗号化方法「WEP」を置き換える、より強固な暗号化方法です。 WPA/WPA2で使われるTKIP（Temporal Key Integrity Protocol）は、その暗号化キーを一定時間ごとに自動的に変更するので、不正な解読が困難になります。 WPA/WPA2で使われるAES(Advanced Encryption Standard)は、128/192/256bitの暗号化キーを用いる標準暗号化方式です。 WPA-PSK(Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)/WPA2-PSK(Wi-Fi Protected Access2 Pre-Shared Key)は、WPA/WPA2セキュリティ設定の1つです。 Pre-Shared Keyを 使って認証を行うので、認証サーバを用意しなくてもWPA/WPA2セキュリティ設定を使用できます。 （暗号化キーは、セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。）
[AES] 強 | ＞ ← | [TKIP] ［暗号強度］ | ＞ → | [WEP] 弱 | の順で強い暗号がかかります。
※ | 認証方式の強度
| [WPA2] 強 | ＞ ← → | [WPA] 弱
＜お知らせ＞ 本商品と接続されている無線LAN端末の間で暗号化を行うときは、事前共有キー(PSK)を同じ値に設定してください。
設定方法
暗号化は、暗号化を行う本商品と無線LAN端末のそれぞれに設定する必要があります。
(1)本商品を設定する
■「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-[マルチSSID設定]で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
専用無線LANカード(SC-32NE、SC-32SE、SC-32KIまたはSC-32HI)をパソコンに取り付けてご利用になる場合は「SC-32設定用ユーティリティ」をインストールする。
■「SC-32設定用ユーティリティ」
専用無線LANカード（SC-32NE、SC-32SE、SC-32KIまたはSC-32HI）に付属の取扱説明書などを参照してください。
＜お知らせ＞ 暗号化は、必ず本商品と、本商品に接続する無線LAN端末で同じ設定にしてください。本商品と無線LAN端末の暗号化の設定が一致しない場合は無線LAN通信できません。 1つの無線ネットワークで利用できる暗号化方式は、1つです。混在はできません。
↑ページのトップへ