サービス情報サイトを利用するには
■ サービス情報サイト 「サービス情報サイト」は、フレッツサービスをご利用のお客様専用のサイトです。 詳細については、当社ホームページをご覧ください。
下記に、本商品でサービス情報サイトをご利用になる場合の設定例を紹介します。 「Web設定」で下記の設定を行ってください。
【IPv6をご利用可能なお客様】
| 特別な設定は不要です。
【IPv6をご利用いただけないお客様】
■フレッツ 光ネクストの場合
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」をクリックする
5. | [接続先の選択設定]で、設定する「接続先名」を選択し、下記のように設定する
| フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト（NTT東日本） の設定を行う場合 | フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト（NTT西日本） の設定を行う場合
接続先名 | フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト（NTT東日本） | フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト（NTT西日本）
接続先ユーザ名 | guest@v4flets-east.jp | flets@v4flets-west.jp
接続パスワード | guest | flets
接続モード | 要求時接続（自動切断する）/ 要求時接続（自動切断しない）/ 常時接続 ※1
自動切断するまでの時間(秒) | 60〜86400秒の間で設定 ※2
※1 | 「要求時接続（自動切断する）」、「要求時接続（自動切断しない）」、「常時接続」を選択してください。
※2 | ※1で、「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定してください。
6. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
7. | 「詳細設定」-「静的ルーティング設定」をクリックする
8. | [静的ルーティングエントリ]の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]をクリックし、[静的ルーティングエントリ編集]欄で下記のように設定する
| フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト（NTT東日本） の設定を行う場合 | フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト（NTT西日本） の設定を行う場合
指定方法 | 宛先ドメイン名指定
宛先ドメイン名 | *.v4flets-east.jp | *.v4flets-west.jp
インタフェース | WAN側
接続先 | 「接続先設定（IPv4 PPPoE）」の「接続先名」で指定した名前
9. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
10. | [前のページへ戻る]をクリックする 登録した内容が表示されます。
11. | [静的ルーティングエントリ]欄で、設定したエントリ番号をチェックする
12. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
13. | 上記の設定が完了したら、[保存]をクリックする 設定内容が保存されます。
14. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の選択設定］で、手順5で選択した接続先の「接続可」にチェックし、［設定］をクリックする
↑ページのトップへ