情報−無線LAN情報
無線LANに関する情報を表示します。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［無線LAN情報］
無線LANアクセスポイント
| 本商品に無線LAN端末が接続されている場合に、現在使用中の無線LANアクセスポイントの設定内容を表示します。 表示された設定内容行末の［詳細］をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。
無線LAN端末
| 本商品に無線LAN端末が接続されている場合に、現在使用中の無線LAN端末の設定内容を表示します。表示された設定内容行末の［詳細］をクリックすると、さらに詳細な情報が表示されます。
| 「MACフィルタ」にチェックし、［追加］をクリックすると、MACアドレスフィルタリングが追加できます。
| 無線LAN端末を接続した状態で[電波強度測定]をクリックすると電波強度が表示されます。
＜お知らせ＞ SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合、「MACフィルタ」は表示されません。 周囲の無線環境などにより、電波強度測定に失敗し、「電波強度」に｢NG｣と表示される場合があります。
■SC-32NE/SC-32SE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
［無線LANアクセスポイント］
MACアドレス
| 無線LANアクセスポイントのMACアドレスを表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルを表示します。
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。
無線の暗号化
| 本商品に設定している暗号化を表示します。
［無線LAN端末］
ニックネーム
| 「無線LAN端末設定」で設定した無線LAN端末のニックネームを表示します。
MACアドレス
| 本商品に接続している無線LAN端末のMACアドレスを表示します。
IPアドレス
| 本商品に接続している無線LAN端末のIPアドレスを表示します。
動作モード
| 本商品に接続している無線LAN端末の無線LAN動作モードを表示します。
Super AG
| Super AG機能が使用されているかを表示します。
無線優先制御(WMM)
| 無線優先制御(WMM)が使用されているかを表示します。
無線の暗号化
| 本商品に接続している無線LAN端末の暗号化を表示します。
■SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
［無線LANアクセスポイント］
| MACアドレス
| 無線LANアクセスポイントのMACアドレスを表示します。
| 動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
| 使用チャネル
| 現在使用中のチャネルを表示します。
| 拡張チャネル
| 拡張チャネルが使用されているかを表示します。
| 無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。
| 無線の暗号化
| 本商品に設定されている暗号化を表示します。
［無線LAN端末］
| ニックネーム
| 「無線LAN端末設定」で設定した無線LAN端末のニックネームを表示します。
| MACアドレス
| 本商品に接続している無線LAN端末のMACアドレスを表示します。
| IPアドレス
| 本商品に接続している無線LAN端末のIPアドレスを表示します。
| 動作モード
| 本商品に接続している無線LAN端末の無線LAN動作モードを表示します。
| 無線優先制御(WMM)
| 無線優先制御(WMM)が使用されているかを表示します。
| 無線省電力制御(WMM-PS)
| 無線省電力制御(WMM-PS)が使用されているかを表示します。
| 無線の暗号化
| 本商品に接続している無線LAN端末の暗号化を表示します。
↑ページのトップへ