内線設定（IP端末）
ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。
IP端末の内線設定を行います。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［編集する内線番号］
複数の内線番号を編集する場合は、「編集する内線番号」で内線番号を選択し、［選択］をクリックします。 画面表示が切り替わり、続けて設定できます。
［内線設定］
内線の設定をします。
| 内線番号（初期値：下記の表を参照）
| 設定する内線番号を入力します。 「1〜9」、「10〜99」の1〜2桁を設定できます。
※ | IP端末からの自動設定を行う場合、変更する必要はありません。
※ | 重複した内線番号は設定できません。
| ニックネーム（初期値：下記の表を参照）
| わかりやすいように各内線にニックネームをつけることができます。 キーボードから入力可能な文字で、全角または半角で最大64文字まで入力できます。
| 端末属性（初期値：通常端末）
| 端末属性を選択します。 「音声専用端末」 「通常端末」
※ | IP端末からの自動設定を行う場合、変更する必要はありません。
※ | IP端末の自動設定機能で登録済みの端末属性を変更後、再度同じIP端末から自動設定機能を利用した場合、IP端末に登録された端末属性が反映されます。
※ | 接続した端末の機能と異なる設定をした場合、正しく動作しません。接続した端末の機能に合わせて設定してください。
| MACアドレス
| IP端末のMACアドレスを入力します。
| ダイジェスト認証（初期値：行う）
| IP端末をユーザID、パスワードで認証するかしないかを選択します。 「行う」 「行わない」
| ユーザID（下記の表を参照）
| IP端末として認証するときに使用するユーザIDを設定します。 ユーザIDは、半角英数字と記号（スペース除く）で32文字まで任意に設定できます。 （入力文字列の前後の半角スペースは除いて設定されます。）
※ | ここで設定したユーザIDと同じユーザIDを、接続するIP端末にも設定します。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。IP端末によっては、空欄に設定する場合もあります。
※ | IP端末からの自動設定を行う場合、変更する必要はありません。
| パスワード（初期値：自動生成（半角8桁））
| IP端末として認証するときに使用するパスワードを設定します。 パスワードは、半角英数字と記号（スペース除く）で32文字まで任意に設定できます。 （入力文字列の前後の半角スペースは除いて設定されます。）
※ | ここで設定したパスワードと同じパスワードを、接続するIP端末にも設定します。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。ユーザIDが空欄の場合は、パスワードは不要です。
※ | IP端末からの自動設定を行う場合、変更する必要はありません。
| ＜初期値＞
内線番号 | ニックネーム | ユーザID
3 | IP端末1 | 0003
4 | IP端末2 | 0004
5 | IP端末3 | 0005
6 | IP端末4 | 0006
7 | IP端末5 | 0007
［電話番号設定］
電話番号（外線）ごとの設定をします。
| 電話番号
| ご契約された電話番号（外線）が表示されます。
| 通知番号（初期値：契約者回線番号）
| 発信時、電話をかけた相手先に通知する発信者番号にチェックします。
＜お知らせ＞ 「通知番号」に設定した電話番号は、「着信番号」に設定されます。 本商品に接続するIP端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。
| 着信番号（初期値：すべての電話番号）
| 各電話番号あてにかかってきた電話を着信させる場合にチェックします。 着信番号は複数選択できます。
↑ページのトップへ