ひかり電話の使いかた
ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。
■ 本商品に接続できる機器について
本商品には次の機器を接続することができます。
アナログ端末 ：電話機など IP端末（音声）：ひかり電話に対応した無線IP端末など IP端末（通常）：フレッツフォン VP3000など

アナログ端末を接続するには
本商品にアナログ端末を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更・削除する場合の手順について説明します。
※ | ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。
・ | アナログ端末を接続する場合（例：内線番号「1」に設定する）
・ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「1」の設定内容を変更する）
・ | 内線番号を変更する場合
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）
・ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「1」の設定内容を削除する）
■ | アナログ端末を接続する場合（例：内線番号「1」に設定する）
| 本商品にアナログ端末を接続するには次の手順で設定します。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（アナログ端末）]の編集画面が表示されるので、編集する →[内線設定（アナログ端末）]の説明はこちら
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]で、使用する内線番号（「1」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
■ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「1」の設定内容を変更する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（アナログ端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]で、使用する内線番号（「1」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
■ | 内線番号を変更する場合
| 内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）
| 【新しい番号に変更する場合】（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | ［内線番号エントリ］の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（アナログ端末）]の編集画面が表示されるので、内線番号を（「11」）に変更する
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]で、使用する内線番号（「11」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
| 【すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合】 （例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）
| ※ | 先に、すでに[内線番号エントリ]にある内線番号を違う番号に変更する必要があります。（例：「5」を「55」に変更する。）
| ※ | IP端末の内線番号を変更した場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号に変更してください。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、すでに[内線番号エントリ]に表示されている内線番号を違う番号に変更します。（「5」を「55」に変更する。）
| ※ | 変更した内線番号（「5」）をIP端末の内線番号として使用していた場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号（「55」）に変更してください。
(2) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定します。（「1」を「5」に変更する。）
■ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「1」の設定内容を削除する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で削除できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | ［内線番号エントリ］の中から、削除したいアナログ端末（内線番号「1」）の行末にある[削除]をクリックする
| 内線設定で設定した項目が初期値に戻ります。 ただし、内線番号は初期値に戻りません。
(2) | ［最新状態に更新］をクリックする
(3) | ［設定］をクリックする
(4) | [保存]をクリックする
↑ページのトップへ
IP端末（音声）を接続するには
本商品にIP端末（音声）を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更・削除する場合の手順について説明します。
※ | IP端末（音声）からの自動設定を行うことにより、通話可能となります。 ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。
※ | 本商品にIP端末（音声）を接続するには、ひかり電話用無線IP端末などのIP端末（音声）が必要です。
※ | 本商品に接続したIP端末（音声）のご使用をやめる場合は、割り当てられた内線番号の設定内容を削除してください。
・ | IP端末（音声）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
・ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
・ | 内線番号を変更する場合
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
・ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
■ | IP端末（音声）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
| 本商品にIP端末（音声）を接続するには次の手順で設定します。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「端末属性」の設定項目で、「音声専用端末」を選択します。 →[内線設定（IP端末）]の説明はこちら
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]で、使用する内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
本商品への設定が完了したら、IP端末(音声)の設定を行ってください。 本商品とIP端末(音声)を設定後、本商品にIP端末(音声)を接続します。 [内線番号エントリ]で[最新状態に更新]をクリックして、[登録状態］が「登録済み」となることを確認してください。
■ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]で、変更した内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
■ | 内線番号を変更する場合
| 内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。
| ※ | 内線番号を変更した場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号に変更してください。
| ・ | 新しい番号に変更する場合(例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| 【新しい番号に変更する場合】（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、内線番号を（「33」）に変更する
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]に内線番号（「33」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
※ | IP端末の内線番号を変更した場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号（「33」）に変更してください。
| 【すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合】 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| ※ | 先に、すでに[内線番号エントリ]にある内線番号を違う番号に変更する必要があります。（例：「5」を「55」に変更する。）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、すでに[内線番号エントリ]に表示されている内線番号を違う番号に変更します。（「5」を「55」に変更する。）
| ※ | 変更した内線番号（「5」）をIP端末の内線番号として使用していた場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号（「55」）に変更してください。
(2) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定します。（「3」を「5」に変更する。）
※ | IP端末の内線番号設定も同じ番号（「5」）に変更してください。
■ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で削除できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、削除したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[削除]をクリックする
| 端末情報が削除され、内線設定で設定した項目が初期値に戻ります。パスワードは自動生成されます。 ただし、内線番号は初期値に戻りません。
(2) | ［最新状態に更新］をクリックする
(3) | ［設定］をクリックする
(4) | [保存]をクリックする
↑ページのトップへ
IP端末（通常）を接続するには
本商品にIP端末（通常）を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更・削除する場合の手順について説明します。
※ | IP端末からの自動設定を行うことにより、通話可能となります。 ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。
※ | 本商品にIP端末（通常）を接続するには、フレッツフォン VP3000などのIP端末が必要です。
※ | 本商品に接続したIP端末のご使用をやめる場合は、割り当てられた内線番号の設定内容を削除してください。
※ | IP端末（通常）は、ひかり電話に対応したIP端末などの相手と、映像と音声による通話（テレビ電話）ができます。テレビ電話の機能を使用するためには、テレビ電話のご契約が必要です。
・ | IP端末（通常）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
・ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
・ | 内線番号を変更する場合
| ・ | 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
・ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
■ | IP端末（通常）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
| 本商品にIP端末（通常）を接続するには次の手順で設定します。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「端末属性」の設定項目で、「通常端末」を選択します。 →[内線設定（IP端末）]の説明はこちら
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]で、使用する内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
本商品への設定が完了したら、IP端末(通常)の設定を行ってください。 本商品とIP端末を設定後、本商品にIP端末を接続します。 [内線番号エントリ]で[最新状態に更新]をクリックして、[登録状態］が「登録済み」となることを確認してください。
■ | 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、編集する ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]で、変更した内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
■ | 内線番号を変更する場合
| 内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。
| ※ | 内線番号を変更した場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号に変更してください。
| ・ | 新しい番号に変更する場合(例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・ | すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| 【新しい番号に変更する場合】（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[編集]をクリックする
(2) | [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されるので、内線番号を（「33」）に変更する
(3) | [設定]をクリックする
(4) | [前のページへ戻る]をクリックする
(5) | 「内線設定」画面に戻るので、[最新状態に更新]をクリックする
(6) | [内線番号エントリ]に内線番号（「33」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
(7) | [設定]をクリックする
(8) | [保存]をクリックする
※ | IP端末の内線番号を変更した場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号（「33」）に変更してください。
| 【すでに[内線番号エントリ]にある内線番号と同じ番号に変更する場合】 （例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
| ※ | 先に、すでに[内線番号エントリ]にある内線番号を違う番号に変更する必要があります。（例：「5」を「55」に変更する。）
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、すでに[内線番号エントリ]に表示されている内線番号を違う番号に変更します。（「5」を「55」に変更する。）
| ※ | 変更した内線番号（「5」）をIP端末の内線番号として使用していた場合は、IP端末の内線番号設定も同じ番号（「55」）に変更してください。
(2) | 上記の【新しい番号に変更する場合】の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定します。（「3」を「5」に変更する。）
※ | IP端末の内線番号設定も同じ番号（「5」）に変更してください。
■ | 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）
| 本商品に登録した内線設定は次の手順で削除できます。
| ・「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する。
(1) | [内線番号エントリ]の中から、削除したいIP端末（内線番号「3」）の行末にある[削除]をクリックする
| 端末情報が削除され、内線設定で設定した項目が初期値に戻ります。パスワードは自動生成されます。 ただし、内線番号は初期値に戻りません。
(2) | ［最新状態に更新］をクリックする
(3) | ［設定］をクリックする
(4) | [保存]をクリックする
↑ページのトップへ