デュアルチャネル
本商品に専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）を取り付けた際に設定可能な機能です。 無線LAN通信で利用する通信チャネルの幅を、従来の20MHz幅から40MHz幅に拡大することにより、従来比約2倍の通信速度（規格値最大300Mbps）を実現する機能です。 本商品でデュアルチャネル通信機能が利用可能な周波数帯は、2.4GHz帯です。
※ | 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。 詳細は本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
設定方法
■「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-［無線LANアクセスポイント設定］の「デュアルチャネル」で設定する
＜ご注意＞ デュアルチャネルで通信を行うためには、デュアルチャネルに対応した無線LAN端末を利用する必要があります。 ご利用環境によっては、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを使用するに設定しても、20MHz（規格値最大144.4Mbps）で接続される場合があります。 周囲に同帯域を使用する無線LAN製品が多数存在する環境でデュアルチャネル通信機能を動作させた場合、無線接続ができない場合があります。そのような場合には使用するチャネルを変更するか、デュアルチャネル通信機能を無効にしてご利用ください。
↑ページのトップへ