PPPoEマルチセッション環境でサーバを公開するには
通常のPPPoEマルチセッションの設定以外に、「静的IPマスカレード設定」と、「静的ルーティング設定」を使用することで、サーバを公開できます。 下記にその方法について説明します。
■ 1箇所の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「静的IPマスカレード設定」 ・「静的ルーティング設定」（送信元アドレス指定）
【設定例：LAN側のWebサーバを[接続設定2]に公開する場合】
「静的IPマスカレード設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | 「対象インタフェースを選択」のプルダウンメニューで 「接続設定2」を選択し、[選択]をクリックする
6. | ［NATエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]をクリックし、[NATエントリ編集]欄で下記のように設定する
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 80(もしくはwww)
宛先アドレス | 192.168.1.201(LAN側のWebサーバのIPアドレス)
7. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
8. | [前のページへ戻る]をクリックする 登録した内容が表示されます。
9. | [NATエントリ]欄で、設定したエントリ番号をチェックする
10. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
「静的ルーティング設定」（送信元アドレス指定）
11. | 「詳細設定」-「静的ルーティング設定」をクリックする
12. | ［静的ルーティングエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集] をクリックし、[静的ルーティングエントリ編集]欄で下記のように設定する
指定方法 | 送信元アドレス指定
送信元アドレス | 192.168.1.201(LAN側のWebサーバのIPアドレス)
インタフェース | ※ WAN側に設定されます。
接続先 | 接続設定2
13. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
14. | [前のページへ戻る]をクリックする 登録した内容が表示されます。
15. | [静的ルーティングエントリ]欄で、設定したエントリ番号をチェックする
16. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
17. | 上記の設定が完了したら、[保存]をクリックする 設定内容が保存されます。
上記のような設定を行った場合には、[接続設定2](WAN側)と本商品内のWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.201')は、 直接通信できます。 ただし、このWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.201')からは、[接続設定2]あての通信しかできません。
■ 2箇所以上の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「静的IPマスカレード設定」 ・「静的ルーティング設定」（宛先IPアドレス指定）
【設定例：LAN側のWebサーバを[接続設定1]と[接続設定2]に公開する場合】
あらかじめ、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の設定］で[接続設定1]と[接続設定2]が設定されていることを確認してください。
1. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-［接続先の選択設定］を下記のように設定する
接続可 | [接続設定1]、[接続設定2]
優先接続 | [接続設定1]
2. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
「静的IPマスカレード設定」
3. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする [対象インタフェースを選択]のプルダウンメニューで接続先を選択し、[選択]をクリックする
4. | ［NATエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]をクリックし、[NATエントリ編集]欄で下記のように設定する
対象インタフェースを選択 | [接続設定1] | [接続設定2]
変換対象プロトコル | TCP | TCP
変換対象ポート | 80(もしくはwww) | 80(もしくはwww)
宛先アドレス | 192.168.1.201 (LAN側のWebサーバのIPアドレス) | 192.168.1.201 (LAN側のWebサーバのIPアドレス)
※ | 上記のように、[接続設定1]と[接続設定2]の設定内容が同じ場合は、［NATエントリ編集］で、エントリ番号を2つ登録する必要はありません。
5. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
6. | [前のページへ戻る]をクリックする 登録した内容が表示されます。
7. | [対象インタフェースを選択]のプルダウンメニューで[接続設定1]を選択する
8. | [NATエントリ]欄で登録した[エントリ番号]をチェックし[設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
9. | [対象インタフェースを選択]で[接続設定2]を選択し、手順8と同様に設定する
「静的ルーティング設定」（宛先IPアドレス指定）
10. | 「詳細設定」-「静的ルーティング設定」をクリックする
11. | ［静的ルーティングエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]を クリックし、[静的ルーティングエントリ編集]欄で下記のように設定する
指定方法 | 宛先IPアドレス指定
宛先IPアドレス | 200.200.22.0
ネットマスク | 255.255.255.0
インタフェース | WAN側
接続先 | 接続設定2
12. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
13. | [前のページへ戻る]をクリックする 登録した内容が表示されます。
14. | [静的ルーティングエントリ]欄で設定したエントリ番号をチェックする
15. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
16. | [保存]をクリックする 設定内容が保存されます。
上記のような設定を行った場合には、'200.200.22.0/24'のネットワークに属する端末からは、本商品内のWebサーバ(LAN側、IPアドレスは'192.168.1.201')と直接通信することが可能です。 しかし、'200.200.22.0/24'のネットワーク以外のネットワークに属する端末とは、直接は通信できません。
＜お知らせ＞　−制限事項− LAN側からの送信時に「静的ルーティング設定」でエントリされているものと一致しない場合は、「優先接続」に指定されている接続先以外とは、通信できません。 また、「静的ルーティング設定」でエントリを指定していない場合は、「優先接続」に指定されている接続先と通信します。 DMZポートにサーバを公開する場合も、「静的ルーティング設定」でパケット送信先を設定することによって、2箇所以上の接続先にサーバを公開できます。
↑ページのトップへ