「Web設定」画面に表示されているボタンについて
| 「Web設定」画面に表示されているボタンについて説明します。

【メニュー一覧フレームのボタン】
| ［保存］
| 設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が有効となり、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
| [保存]は、設定内容が保存されていない場合に点滅します。 （ただし、お使いのパソコンの環境によっては、点滅しない場合もあります。）
| ［ファームウェア更新］
| ファームウェア更新情報がある場合に表示されます。クリックすると「メンテナンス」-「ファームウェア更新」ページが表示されます。
【メインフレームのボタン】
| ［選択］
| 選択した設定に切り替えます。
| ［接続］
| 回線が［未接続(*)］状態の場合にクリックすると、 選択した接続先に接続します。 ただし、回線が［未接続(回線リンクDOWN)］/［未接続(接続拒否)］/ ［未接続(接続不可)］/［未接続(設定エラー)］の場合には、クリックできません。 同時接続可能セッション数は、最大5箇所です。 （同時接続数は、契約内容によって異なります。）
| ※ | ［未接続(設定エラー)］は、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で「接続可」のチェックをすべて外すと表示されません。
| ［切断］
| 回線が［回線接続中］状態の場合にクリックすると、選択した接続先を切断します。
| ［削除］
| 設定した情報が削除できます。
| ［参照］
| 新しいファームウェアのファイルなど、ファイルを指定する場合にクリックします。
| ［更新］
| 本商品のファームウェアをバージョンアップします。
| ［設定］
| 変更した設定が有効になります。 設定を変更したあとに、クリックします。
| ［最新状態に更新］
| 「Web設定」画面に最新の状態を表示します。
| [前のページへ戻る]
| クリックしたあと表示されるページは以下のとおりです。
[前のページへ戻る]が 表示されるページ |  | [前のページへ戻る]を クリックしたあと 表示されるページ
接続先の設定 | → | 接続先の選択設定
接続先詳細設定(IPv6 PPPoE) | → | 接続先設定（IPv6 PPPoE）
IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE）エントリ編集 | → | 接続先詳細設定(IPv6 PPPoE)
静的ポリシールーティング設定 エントリ編集 | → | 接続先設定（IPv6 PPPoE）
内線設定（アナログ端末） | → | 内線設定
内線設定（IP端末） | → | 内線設定
無線LAN設定−SSID-1設定 | → | 無線LAN設定
無線LAN設定−SSID-2設定 | → | 無線LAN設定
MACアドレスフィルタリング エントリ編集 | → | MACアドレスフィルタリング
無線LAN端末設定 エントリ編集 | → | 無線LAN端末設定
ローカルドメイン設定 | → | DNS設定
ローカルドメイン設定 エントリ編集 | → | ローカルドメイン設定
DHCPv4サーバ手動設定 | → | DHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバ手動設定 エントリ編集 | → | DHCPv4サーバ手動設定
IPv4パケットフィルタ設定 エントリ編集 | → | IPv4パケットフィルタ設定
IPv6パケットフィルタ設定（IPoE） エントリ編集 | → | IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）
静的IPマスカレード設定 エントリ編集 | → | 静的IPマスカレード設定
静的NAT設定 エントリ編集 | → | 静的NAT設定
静的ルーティング設定 エントリ編集 | → | 静的ルーティング設定
通信情報ログ−ヘルプ | → | 通信情報ログ
| ［トップページへ戻る］
| 「Web設定」の「トップページ」が表示されます。
| ［更新確認］
| 本商品のファームウェアの更新情報を表示します。
| ［ファームウェア更新］
| クリックすると、本商品のファームウェアを自動更新します。
↑ページのトップへ