無線LAN設定−無線LAN端末設定
本商品に、無線LAN端末の設定をします。 本商品では、無線の[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HIまたはSC-40NE/SC-40NE「2」）が取り付けられているときに表示されます。 設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
＜お知らせ＞ 無線LAN端末設定のエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2で共通のものを使用します。 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
■無線LAN端末設定
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[1〜16][17〜32]をクリックすると[ニックネームエントリ]の[1〜16][17〜32]を切り替えて 表示します。
［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］
＜[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]を編集する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の[編集]を クリックする 「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]を削除する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の[削除]をクリックする
■無線LAN端末設定 エントリ編集
［登録する無線LAN端末のニックネーム編集］
本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。
※ | 複数の無線LAN端末のニックネームを登録する場合には、下記の1〜2を 繰り返してください。
1. | 各項目の設定を下記を参考にして選択・入力する
| ニックネーム
|  | わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
|  | 任意の半角英数字を15文字まで入力できます（スペースおよび記号は不可）。
| 入力方法 （初期値：MACアドレス指定）
| 「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
| MACアドレス
|  | 「入力方法」で、「MACアドレスで選択」を選択した場合
|  | 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。 接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。
|  | 「入力方法」で、「MACアドレス指定」を選択した場合
|  | MACアドレスを入力します。 半角の0〜9、a〜f、A〜F、：（コロン）が使用できます。
|  | ※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
|  |  | 例） | MACアドレスが‘xx-xx-xx-xx-xx-xx’の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
|  | ※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ