マルチキャスト伝送速度設定
マルチキャストの伝送速度を設定する機能です。 無線で動画などを視聴する際に映像が乱れたり、停止したりする場合には、設定されているレートより上のレートに設定してください。
＜ご注意＞ 「マルチキャスト伝送速度設定」のレートを上げると無線接続できる範囲が狭くなります。
設定方法
■ 「Web設定」
| ・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
| 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の「拡張設定」-「マルチキャスト伝送速度（Mbps）」で設定する
| ・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
| 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の「拡張設定」-「マルチキャスト伝送速度（Mbps）」で設定する
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
↑ページのトップへ