情報−UPnPログ
ログ内容によりUPnPの状態変化を知ることができます。
＜お知らせ＞ 最大100件までのログが表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。
時間 本商品がリクエストを受け取った時間が表示されます。 要求元IPアドレス リクエストを送信したIPアドレスが表示されます。 要求内容 リクエストの内容が表示されます。 状態 登録されたUPnP用のNAT設定情報の状態が表示されます。 有効：登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用することができる。 無効：登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用することができない。 サービスホスト 登録されたUPnP用のNAT設定情報のLAN側端末のIPアドレスが表示されます。 プロトコル 登録されたUPnP用のNAT設定情報のプロトコルが表示されます。TCPまたはUDPのいずれかが表示されます。 内部ポート番号 登録されたUPnP用のNAT設定情報のLAN側ポート番号が表示されます。 リモートホスト 登録されたUPnP用のNAT設定情報の相手先IPアドレスが表示されます。 外部ポート番号 登録されたUPnP用のNAT設定情報のWAN側ポート番号が表示されます。 有効期限 UPnP用のNAT設定情報の有効期限が秒数で表示されます。Windows(R) Live Messenger から設定されるNAT設定情報はすべて「無期限」が設定されています。
↑ページのトップへ