「フレッツのIP-VANサービス」と同時利用するには
NTT東日本またはNTT西日本が提供する「フレッツのIP-VPNサービス」を同時にご利用いただく場合、下記の接続構成であればご利用可能です。ただし、「ご利用上の注意事項」がありますのでご確認ください。
「フレッツのIP-VPNサービス」では、セキュリティの高い拠点間通信をサービスコンセプトとしており、1台のルータ・パソコンでVPN接続とインターネット接続を同時に利用しないことを推奨しておりますので、ひかり電話をご利用の場合は、以下の接続設定を行ってください。
【設定手順】
1） | 「フレッツのIP-VPNサービス」の接続設定を行う
| ●1台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合 「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用いただくパソコンに接続先を設定してください。 ●複数台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合 「フレッツのIP-VPNサービス」の接続先を設定したブロードバンドルータを、本商品の下部（LANポート）に接続し、そのブロードバンドルータ下部（LANポート）に「フレッツのIP-VPNサービス」ご利用のパソコンを接続してください。
2） | インターネットなどの接続設定を行う
| Webブラウザの設定画面から、本商品に接続先を設定してください。
＜ご注意＞ 本商品は初期設定時には「PPPoEブリッジ」が「使用する」設定となっておりますので、本機能の設定変更は行わないでください。 セッション数の上限は、お客様のご契約状況により異なります。
↑ページのトップへ