MACアドレスフィルタリング
MACアドレスを使って、本商品に登録された無線LAN端末とのみ無線データ通信できるようにする機能です。 これによって、他の無線LAN端末からLANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。
設定方法
■ 「Web設定」
・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
1. | 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の［マルチSSID設定］の「MACアドレスフィルタリング」を「使用する」にチェックする
・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
1. | 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の［マルチSSID設定］の「MACアドレスフィルタリング」を「使用する」にチェックする
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
↑ページのトップへ