省電力機能
無線端末の省電力設定として、Beacon Intervalの時間とDTIM値を設定します。 Beacon IntervalとDTIMを大きくすると、無線LAN端末の省電力モード期間が長くなりますので、電力をおさえることができますが、自分宛のパケットが破棄されるおそれがあります。
設定方法
■ 「Web設定」
| ・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
| 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の「拡張設定」-「Beacon Interval（ms）」、「DTIM（回）」で設定する
| ・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
| 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の「拡張設定」-「Beacon Interval（ms）」、「DTIM（回）」で設定する
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
↑ページのトップへ