IEEE802.11a 無線LAN
本商品に専用無線LANカード（SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIまたはSC-32HI）を取り付けた際に設定可能な機能です。 IEEE802.11a（W52）に準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、初期値が 「IEEE802.11g/IEEE802.11b互換」に設定されています。 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンとあわせて32台までです。
＜お知らせ＞ 「IEEE802.11a」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 「IEEE802.11a」の屋外での使用は電波法により禁止されています。 本商品の拡張カードスロットに取り付けできるのは、「SC-32SE」、「SC-32NE」、「SC-32KI」、「SC-32HI」、または「SC-40NE/SC-40NE「2」」のみです。他の無線LANカードを取り付けないでください。 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。 「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用の場合、IEEE802.11aは設定できません。
↑ページのトップへ