詳細設定−高度な設定
高度な設定を行います。
設定変更は即時に有効となります。[設定]をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら （画面は、フレッツ 光ネクストで無線LANカードをご利用の場合の設定内容です。)
［高度な設定］
| LANポート通信設定（ポート1〜ポート4） (初期値：自動設定)
| LANポート通信を「自動設定、100Mbps 全二重、100Mbps 半二重、10Mbps 全二重、10Mbps 半二重」から選択します。 通常は自動設定で使用します。 「自動設定」 LAN側の伝送速度/伝送モードを自動で設定します。 「100Mbps 全二重」 LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを全二重に設定します。 「100Mbps 半二重」 LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを半二重に設定します。 「10Mbps 全二重」 LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを全二重に設定します。 「10Mbps 半二重」 LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを半二重に設定します。
| LAN側MDI/MDI-Xモード (初期値：MDI-X固定)
| LANポートのMDI-Xを固定するか、自動切り替えにするかを選択します。 設定単位は、4ポート一括です。設定するとポート1〜ポート4のすべてのポートが同じ動作となります。
| 「自動設定」 LANポートのMDI-X/MDIを自動切り替えに設定します。 「MDI-X固定」 LANポートのMDI-Xを固定に設定します。
［ブリッジ設定］
| PPPoEブリッジ (初期値：使用する)
| PPPoEブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。 「使用する」にチェックすると、 PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。
| IPv6ブリッジ（有線LAN）(初期値：使用する)
| 有線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
| IPv6ブリッジ（無線LAN）(初期値：使用しない)
| 無線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
［UPnP設定］
UPnP設定 (初期値：使用する)
| UPnPを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。 本商品のUPnPが有効になります。 「Windows(R) Live Messenger」などUPnPが必須のサービスやアプリケーションを利用できます。 また、UPnPで「Windows(R) Live Messenger」などを使用する場合は、パソコンの設定も必要です。 これらについて詳細は、機能一覧の「UPnP」を参照してください。 [情報]-[UPnP CPテーブル]を選択すると、現在接続されているUPnPのパソコンのIPアドレスとMACアドレスを表示します。
＜お知らせ＞ | − | PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合のご注意−
「UPnP設定」を「使用する」に設定した場合は、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」の「UPnP優先」で接続先を選択し、設定してください。 「Windows(R) Live Messenger」など、接続先が固定されたUPnP機能をご利用になる場合は、「UPnP優先」で選択した接続先に接続されます。 ※　本商品の工場出荷状態は、［メインセッション］がUPnP機能の優先接続先になっています。
［WAN→LAN中継機能］
Wake on LANに対応した本商品のLAN側にある端末を起動するためにWAN側（接続先）に接続された端末から送信されたMagic Packetを、 インターネットなどの網を経由して本商品で受信しLAN側にブロードキャストすることができる機能です。
| WAN→LAN中継機能 (初期値:使用しない)
| WAN→LAN中継機能を使用する場合にチェックします。
| 接続先（初期値：メインセッション） (上記の［WAN→LAN中継機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| WAN→LAN中継機能を使用する接続先をメインセッション、 セッション2〜5から選択します。
| UDPポート番号（初期値：7779） (上記の［WAN→LAN中継機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| WAN→LAN中継機能を使用するUDPポート番号を入力します。 UDPポート番号は、WAN側とLAN側で同一です。
＜お知らせ＞
本商品はWAN側インタフェースで受信したMagic PacketのLAN側への転送のみを行います。 Magic Packetの生成は行いません。
［節電機能］
指定時間内において、ランプ点灯制限、拡張カードスロット一時無効化、リンク速度制限による節電動作を行います。
| 節電機能（初期値：使用しない）
| 節電機能を使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
| 節電開始時間（初期値：00時00分） (上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| 節電開始時間を設定してください。 有効時刻：00時00分〜23時59分
| 節電終了時間（初期値：23時59分） （上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合）
| 節電終了時間を設定してください。 有効時刻：00時00分〜23時59分
＜お知らせ＞
節電機能動作中は、無線LAN通信はできません。 節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプが消灯します。 「らくらく無線スタート」実行中、「無線LAN簡単接続機能」実行中、ひかり電話使用中、およびひかり電話使用後の一定時間は、節電開始時間になっても節電モードに切り替わりません。節電モードの設定時間内であれば、当該機能終了後、もしくは一定時間経過後に切り替わります。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、節電終了時間になっても通常モードに切り替わりません。通話終了後に切り替わります。 節電機能動作開始時は、有線LANのリンク速度が10Mbps固定に変更されるため通信速度が低下したり、通信が切断される場合があります。また、節電機能動作終了時も有線LANのリンク速度が変更されるため、通信が切断される場合があります。 節電機能動作中は、パソコンなどからのブラウジングの応答速度が低下したり、リンク速度が低下する場合があります。 ハイビジョン放送などの高ビットレートの放送サービスをご覧になる場合は、節電機能を使用しないでください。映像や音声が乱れる場合があります。
［アップデート設定］
| ファームウェア更新種別 （初期値：自動更新）
| バージョンアップお知らせ機能で確認した最新のファームウェアを、いつバージョンアップするかを設定します。
| ※ | 設定した時間に自動的にバージョンアップを行う[自動更新]とすることをお勧めします。
| ・「自動更新」
|  | バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを確認後、[自動更新時間]で指定された時間帯に、自動的にバージョンアップを実行します。
| ・「手動更新」
|  | バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを「Web設定」の画面、「電話機のハンドセットを取りあげた際の音」でお知らせします。バージョンアップは、「Web設定」の画面または電話機から行います。
| 更新時の一定量データ通信監視（初期値：有効）
| （上記の「ファームウェア更新種別」で、「自動更新」を選択した場合）
| 自動更新を行う際に、通信量をチェックし、一定量以下の場合のみ再起動を実施させる時はチェックしてください。
| 再起動更新 （初期値：有効）
| （上記の「ファームウェア更新種別」で、「手動更新」を選択した場合）
| 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされている状態で、再起動実施時に自動的にファームウェア更新を行う場合は、チェックしてください。
＜お知らせ＞ 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされた状態で、本商品を再起動すると、自動的に最新のファームウェアに更新されます。本商品の再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新しないようにする場合は、「手動更新」-「再起動更新」の「有効」のチェックを外してください。 本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、［アップデート設定］の設定に関わらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。 お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新（再起動）が行われない場合があります。
［マルチキャスト(無線区間)通信設定］
マルチキャスト通信を無線LAN端末に適した通信にする機能の設定をします。
| LANポート1〜LANポート4（初期値：無効）
| 無線LAN（初期値：有効）
| 「有効」 マルチキャストパケットを無線LAN端末に適した通信にする機能を有効にします。 「無効」 マルチキャストパケットをそのまま送出します。
↑ページのトップへ