情報−現在の状態
本商品の装置情報や設定内容を表示します。
下記の状態を表示します。
［商品情報］
MACアドレス(WAN)
| 本商品のWAN側MACアドレスを表示します。
MACアドレス(LAN)
| 本商品のLAN側MACアドレスを表示します。
［PCカード情報］
無線LAN状態
| 無線LANの通信状態を表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。 ・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合のみ
|  | IEEE802.11g/IEEE802.11b互換 | ： | IEEE802.11g/IEEE802.11b互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11g固定 | ： | IEEE802.11gモードで動作しています。
|  | IEEE802.11a固定 | ： | IEEE802.11aモードで動作しています。
| ・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
|  | IEEE802.11b/g/n互換 | ： | IEEE802.11b/g/n互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11b/g互換 | ： | IEEE802.11b/g互換モードで動作しています。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルです。
拡張チャネル（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合のみ）
| デュアルチャネル機能を使用している場合は使用中のチャネルを表示します。
［無線LAN情報(SSID-1)］
無線ネットワーク名　(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
MACアドレス（無線）
| 本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの使用状況を表示します。
無線の暗号化
| 本商品のSSID-1に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| 現在無線LAN(SSID-1)に加入している台数を表示します。
［無線LAN情報(SSID-2)］
無線ネットワーク名　(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
MACアドレス（無線）
| 本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの使用状況を表示します。
無線の暗号化
| 本商品のSSID-2に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| 現在無線LAN(SSID-2)に加入している台数を表示します。
［機器状態情報］
■PPPの状態
メインセッション
接続状態 | ： | 現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。
セッション2
接続状態 | ： | 現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション3
接続状態 | ： | 現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション4
接続状態 | ： | 現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション5
接続状態 | ： | 現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。
IPv6セッション
接続状態 | ： | 現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPv6アドレス | ： | IPv6セッションのWAN側IPv6アドレスを表示します。
接続先IPv6アドレス | ： | IPv6セッションの接続先IPv6アドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。
■リンク状態
WAN
| 現在のWANの接続状態を表示します。
LAN1
| 現在のLAN1の接続状態を表示します。
LAN2
| 現在のLAN2の接続状態を表示します。
LAN3
| 現在のLAN3の接続状態を表示します。
LAN4
| 現在のLAN4の接続状態を表示します。
■ハードウェア状態
| 現在のハードウェアの状態（正常、異常）を表示します。
［電話情報］
電話状態
| 電話の状態を「使用不可」「接続待ち」「接続中」「使用可能」の4つで表示します。
＜お知らせ＞ ［電話情報］はひかり電話サービスをご契約のお客様のみ表示されます。
［セキュリティ状態］
IPv6ファイアウォール機能
| IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。ログは最新のものから順に最大3件表示します。
＜お知らせ＞ ［セキュリティ状態］はフレッツ 光ネクストでひかり電話サービスをご契約のお客様のみ表示されます。
↑ページのトップへ