無線LAN設定−MACアドレスフィルタリング
MACアドレスフィルタリングは、アクセスポイント（本商品）が接続を許可したい無線LAN端末を指定する機能です。 本商品に、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを登録し、MACアドレスが登録されていない無線LAN端末を本商品へ接続できなくすることで、不正なアクセスを防止できます。 本商品では、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HIまたはSC-40NE/SC-40NE「2」）が取り付けられているときに表示されます。 設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
＜お知らせ＞ MACアドレスは12桁の16進数で表現されます。 MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は32個です。すべてのSSIDで共通のものを使用します。 「MACアドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」-［マルチSSID設定］で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。 不特定の無線LAN端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、無線LAN端末のMACアドレスを登録していないと設定に失敗します。 無線LAN端末を増設する場合は、増設する無線LAN端末のMACアドレスを［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］に追加してください。 MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末、無線LANカードなどの取扱説明書を参照してください。また、無線LANカード内蔵パソコンの場合は、パソコンのOSから確認できます。パソコンのOSのオンラインヘルプなどを参照してください。
■MACアドレスフィルタリング
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
※画面の［1〜16］［17〜32］をクリックすると［MACアドレスエントリ］の［1〜16］［17〜32］を切り替えて表示します。
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］
＜［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合＞
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号行末の［編集］をクリックする 「MACアドレスフィルタリング　エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を削除する場合＞
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号行末の［削除］をクリックする
■MACアドレスフィルタリング エントリ編集
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集］
本商品では、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを設定できます。
※ | 複数の［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合には、下記1〜2を繰り返してください。
1. | 各項目の設定を下記を参考にして選択・入力する
| 入力方法 （初期値：MACアドレス指定）
|  | 「ニックネームで選択」 「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
| ニックネーム
|  | 「入力方法」で、「ニックネームで選択」を選択した場合
|  | 「無線LAN設定」-「無線LAN端末設定」で設定したニックネームから選択できます。
|  | ※ | 接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。接続中の無線LAN端末がない場合は選択できません。
| MACアドレス
|  | 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合
|  | 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
|  | ※ | 接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。接続中の無線LAN端末がない場合は選択できません。
|  | 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合
|  | MACアドレスを入力します。
|  | MACアドレスは、半角の0〜9、a〜f、A〜F、:(コロン)が使用できます。
|  | ※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
|  |  | 例） | MACアドレスが‘xx-xx-xx-xx-xx-xx’の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
|  | ※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ