無通信監視タイマ
インターネットへのアクセスが一定時間ないときに通信を切断し、セキュリティを守ります。 切断忘れを防止できます。 ホームページを見たり、メールをやりとりする場合には、何らかのデータがやりとりされます。 データのやりとりのない状態が一定時間以上続いた場合、通信を自動的に切断します。
| ・ | 接続先の自動切断
|  | 本商品が接続するPPPoEセッションを、無通信監視して切断する機能です。
設定方法
■ 「Web設定」
[接続先の自動切断]
「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-[接続先の選択設定]で無通信監視タイマを設定する「接続先名」をクリックし、 「接続モード」で設定する。
| 接続先の自動切断は、上記の「接続モード」で「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定できます。
| ・ | 監視時間(1〜1440 分(24時間))を1分きざみで設定します。
| ・ | 設定した時間内にデータのやりとりがなければ、 通信を切断します。
↑ページのトップへ