基本設定 − 接続先設定（IPv6 PPPoE）
本商品に接続先の設定を行います。
本機能は、ご契約のプロバイダがインターネット接続（IPv6 PPPoE）サービスを提供している場合のみご利用いただけます。インターネット接続（IPv6 PPPoE）サービスを提供していない場合は、「待機中」と表示されます。
本機能の設定は、接続先設定（IPv4 PPPoE）のメインセッションの設定内容をもとに自動で行われます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［接続先の情報］
「操作」欄の［接続］［切断・停止］をクリックすることで、IPv6 PPPoEの接続と切断・停止を行うことができます。 「状態」欄には、IPv6 PPPoEセッションの接続状態（接続中／停止／待機中）が表示されます。 接続先の詳細設定を行うときは、「セッション名」または「接続先名」をクリックします。 ※「接続先名」は、接続先設定（IPv4 PPPoE）のメインセッションの設定を元に自動で設定されます。
接続先詳細設定（IPv6 PPPoE）の説明はこちら
［拡張設定］
LAN側プレフィックスの選択（初期値：自動設定（推奨））
| LAN側に設定するプレフィックスの判別方法を設定します。
| 「自動設定（推奨）」 自動でプレフィックスを判別し、設定します。
| 「手動設定（NGNプレフィックス固定） NGNプレフィックスを設定します。
転送モード（初期値：光ネクスト優先）
| 「IPv6インターネット接続（IPv6 IPoE）サービス」または「フレッツ・v6オプション」をご利用のお客様宛の通信の転送先を選択します。
| 「光ネクスト優先」 本商品のIPv6 IPoEインタフェースを利用し、NGN内で折り返す通信（NTT東日本・NTT西日本との契約により可能となるもの）を行います。 ただし、「光ネクスト優先」を選択しても、NGN内で折り返す通信（NTT東日本・NTT西日本との契約により可能となるもの）をご利用されていない場合は、「インターネット優先」を設定した場合と動作は同じです。 ※本モードを設定しても正常に通信ができない場合は、「インターネット優先」モードをお試しください。
| 「インターネット優先」 本商品のIPv6 PPPoEインタフェースを利用し、インターネット経由で通信を行います。 インターネット上のサービスにて、サーバなどを利用したお客様端末同士の通信（IP電話やインスタントメッセンジャーなど）をご利用になる場合は、本モードをお勧めします。 ※本モードを利用しても正常に通信ができない場合は、「光ネクスト優先」モードをお試しください。
［静的ポリシールーティング設定］
IPv6パケットの転送先を個別に設定します。最大128件登録することができます。
＜エントリを編集する場合＞
| 1. 2. | 編集したいエントリ番号をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、[設定]をクリックする
＜エントリを削除する場合＞
| 1. 2. | 削除したいエントリ番号をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。 [削除]をクリックする
静的ポリシールーティング設定の説明はこちら
■接続先詳細設定（IPv6 PPPoE）
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［接続先の設定］
セッション名
| セッション名「IPv6セッション」は固定です。変更できません。
接続先名
| 接続先名は、接続先設定（IPv4 PPPoE）の「メインセッション」で設定されている接続先名が表示されます。変更できません。
接続先ユーザ名
| 接続先ユーザ名は、接続先設定（IPv4 PPPoE）の「メインセッション」で設定されている接続先ユーザ名が表示されます。変更できません。
［IPv6 DNSサーバアドレス］
自動設定機能（初期値：使用する）
| プロバイダから自動的に割り当てられたDNSサーバアドレスを使うように指定します。 通常は「使用する」にチェックします。
プライマリDNS（手動設定）（初期値：なし）
| （上記の「自動設定機能」で、「使用する」にチェックしない場合） このセッションで使用するプライマリDNSサーバアドレスを入力します。 ※「プライマリDNS」は、半角の0〜9、A〜F、a〜f、:（コロン）が使用できます。 ※IPv6アドレスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、 4文字以内をコロンで区切って入力してください。
セカンダリDNS（手動設定）（初期値：なし）
| （上記の「自動設定機能」で、「使用する」にチェックしない場合） このセッションで使用するセカンダリDNSサーバアドレスを入力します。 ※「セカンダリDNS」は、半角の0〜9、A〜F、a〜f、:（コロン）が使用できます。 ※IPv6アドレスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、 4文字以内をコロンで区切って入力してください。
［認証方式］
認証方式（初期値：自動認証（推奨））
| PPPoE認証時の認証方式を設定します。
| 「自動認証（推奨）」 サーバから要求された認証方式に合わせて接続します。
| 「チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)」 CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol : チャレンジハンドシェーク認証プロトコル)を使用する場合に選択します。 CHAPでは、安全で暗号化された認証のネゴシエーションが行われます。 業界標準の Message Digest 5(MD5)では、パスワードなどのデータを結果が一意になり、元の形には戻すことができない方法で変換します。 CHAPでは、応答側で一方向(不可逆)のMD5ハッシュを行うチャレンジ応答が使われます。 この方法により、ネットワークを介してパスワードを実際にサーバに送信することなく、自分がパスワードを知っていることをサーバに証明できます。 CHAPをサポートすることによって、ほとんどすべてのサーバに安全に接続できます。
| 「暗号化されていないパスワード(PAP)」 PAP(Password Authentication Protocol : パスワード認証プロトコル)を 使用する場合に選択します。 PAPは、プレーンテキストパスワードを使う最も単純なプロトコルです。 PAPは通常、接続先に対してより安全な形式での確認のネゴシエーションを行うことができない場合に使用します。
［PPPキープアライブ］
PPPキープアライブ機能（初期値：使用する）
| LCP ECHOの応答の有無によりPPPの接続状態を監視します。
LCP ECHO送信間隔（分）（初期値：1）
| （上記の「PPPキープアライブ機能」で、「使用する」にチェックした場合） LCP ECHO REQUESTの送信間隔を指定します。設定範囲は1〜5分です。
LCP ECHOリトライ回数（初期値：10）
| （上記の「PPPキープアライブ機能」で、「使用する」にチェックした場合） LCP ECHO REQUESTに対する応答がない場合にREQUESTを再送信する回数を指定します。設定範囲1〜255回です。
［拡張設定］
PING応答機能（IPv6 PPPoE）（初期値：使用しない）
| WAN側からのPINGに応答するかしないかを指定します。
［IPv6パケット フィルタ設定（PPPoE）］
IPv6アドレス、プロトコル、ポート番号などの条件により、中継するIPv6パケットを通過あるいは廃棄するように指定することができます。 複数の条件を設定した場合、優先順位の高いものから順に解釈され、判定が行われます。 「拒否」の条件に合致したパケットは廃棄され、 「通過」の条件に合致したパケットのみが通過を許可されます。
＜エントリを編集する場合＞
| 1. 2. | 編集したいエントリ番号をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、[設定]をクリックする
＜エントリを削除する場合＞
| 1. 2. | 削除したいエントリ番号をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。 [削除]をクリックする
IPv6パケット フィルタ設定（PPPoE）の説明はこちら
■IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE）
IPv6アドレス、プロトコル、ポート番号などの条件により、中継するIPv6パケットを通過あるいは廃棄するように指定することができます。 複数の条件を設定した場合、優先順位の高いものから順に解釈され、判定が行われます。 「拒否」の条件に合致したパケットは廃棄され、「通過」の条件に合致したパケットのみが通過を許可されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE）エントリ編集］
ルールNo.（初期値：なし）
| 0〜999の数値で入力します。「0」を入力すると、その設定が無効になります。 値が小さいほど優先順位が高くなります。 同一のルールNo.を複数入力することはできません。（「0」は除く）
通信方向（初期値：PPPoE→LAN）
| 処理したいパケットの方向を選択します。
TCPフラグ（初期値：指定しない）
| TCPフラグの種類を選択します。 「プロトコル」で「TCP」以外を指定した場合は、TCPフラグの設定は無視されます。
送信元IPv6アドレス（初期値：any）
| フィルタするパケットの送信元IPv6アドレスの範囲を入力します。 なお、すべての送信元IPv6アドレスをフィルタリング対象にする場合は、anyを入力します。 ※「送信元IPv6アドレス」は、半角の0〜9、A〜F、a〜f、:（コロン）が使用できます。 ※IPv6アドレスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、 4文字以内をコロンで区切って入力してください。
宛先IPv6アドレス（初期値：any）
| フィルタするパケットの送信先IPv6アドレスの範囲を入力します。 なお、すべての宛先IPv6アドレスをフィルタリング対象にする場合は、anyを入力します。 ※「宛先IPv6アドレス」は、半角の0〜9、A〜F、a〜f、:（コロン）が使用できます。 ※IPv6アドレスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、 4文字以内をコロンで区切って入力してください。
プロトコル（初期値：any）
| フィルタするパケットのプロトコル番号を入力します。 全プロトコルを対象とする場合は、「any」を入力します。 予約済みの名前としては、「any」「TCP」「UDP」「TCP UDP（TCPとUDP両方）」「ICMPv6」が用意されています。
送信元ポート（初期値：any）
宛先ポート（初期値：any）
| フィルタするパケットの送信元ポート番号および宛先ポート番号を1〜65535の数値で入力します。 全ポート番号を対象とする場合は、「any」を入力ます。 予約済みの名前としては、「any」「ftp」「ftpdata」「telnet」「smtp」「domain」「www」「pop3」「sunrpc」「nntp」「ntp」「login」「route」「pptp」が用意されています。 ポート番号を範囲指定する場合は、最小値と最大値を「-」（半角ハイフン）でつないで入力します。
- ＜お知らせ＞ 次のポート番号は名称で入力することができます。 ただし、名称で入力した場合は範囲指定することができません。
  20 :ftpdata | 21 :ftp | 23 :telnet | 25 :smtp
  53 :domain | 80 :www | 110 :pop3 | 111 :sunrpc
  119 :nntp | 123 :ntp | 513 :login | 520 :route
  1723 :pptp |  |  |
| なお、プロトコルとポート番号の設定の組み合わせによるフィルタリング対象は以下のとおりです。
プロトコル | ポート番号 | フィルタリング対象
--- | --- | ---
TCP/UDP | any | 指定プロトコルの全てのポート番号のパケット
TCP/UDP | any以外 | 指定プロトコルの指定ポート番号のパケット
TCP/UDP以外 | （設定を無視） | 指定プロトコルのパケット
any | （設定を無視） | 全てのプロトコルのパケット
セキュリティログ保存の可否（初期値：可）
| 設定したフィルタ内容に一致する廃棄パケットがあった場合、セキュリティログに保存するかどうかを選択します。 「可」　セキュリティログに保存します。 「否」　セキュリティログに保存しません。
フィルタ種別（初期値：拒否）
| フィルタリング条件に適合したパケットの取り扱いを選択します。 「通過」が指定された場合は、パケットは中継されます。 一方、「拒否」が指定された場合は、パケットは中継されることなく、廃棄されます。
＜お知らせ＞ セキュリティログ保存の可否は、フィルタ種別で「拒否」が指定された場合に有効になります。
ICMPv6タイプ（初期値：any）
| パケットのICMPv6タイプに関するフィルタリング条件です。この値を指定する場合は、0以上255以下の数値を入力してください。プロトコルがICMPv6のときに有効となります。なお、全てのICMPv6パケットをフィルタリング対象にする場合は、anyを指定してください。
ICMPv6コード（初期値：any）
| パケットのICMPv6コードに関するフィルタリング条件です。この値を指定する場合は、0以上255以下の数値を入力してください。プロトコルがICMPv6のときに有効となります。なお、全てのICMPv6パケットをフィルタリング対象にする場合は、anyを指定してください。
■静的ポリシールーティング設定
IPv6パケットの転送先を個別に設定できます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［静的ポリシールーティング設定 エントリ編集］
エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号が表示されます。 最大128件登録することができます。
送信元IPv6アドレス（初期値：*）
| 転送するパケットの送信元IPv6プレフィックスおよびプレフックス長を入力します。 送信元のIPv6プレフィックスとプレフィックス長のすべてを対象とする場合は「*」を入力します。 ※「送信元IPv6プレフィックス」は、半角の0〜9、A〜F、a〜f、:（コロン）が使用できます。 ※IPv6プレフィックスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、 4文字以内をコロンで区切って入力してください。
宛先IPv6アドレス（初期値：*）
| 転送するパケットの宛先IPv6プレフィックスおよびプレフィックス長を入力します。 宛先のIPv6プレフィックスとプレフィックス長のすべてを対象とする場合は「*」を選択します。 ※「宛先IPv6プレフィックス」は、半角の0〜9、A〜F、a〜f、:（コロン）が使用できます。 ※IPv6プレフィックスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、 4文字以内をコロンで区切って入力してください。
プロトコル（初期値：any）
| 転送するパケットのプロトコルタイプを選択します。 any/TCP/UDP/IPv4（IPv4 over IPv6）のいずれかを選択します。 プロトコルのすべてを対象とする場合は「any」を指定します。
送信元ポート（初期値：*）
宛先ポート（初期値：*）
| （上記の「プロトコル」で、「TCP」または「UDP」を選択した場合） 転送するパケットの送信元ポート番号／宛先ポート番号を入力します。 送信元ポート番号／宛先ポート番号のすべてを対象とする場合は「*」を入力します。 以下のようなパターンで指定することができます。
指定方法 | 入力例 | 意味
--- | --- | ---
1〜65535の数値 | 100 | 100番ポートのみ
2つの数字を - で接続 | 100-200 | 100〜200番までのポート
* のみ | * | すべてのポート
予約済みの名前 | www | www（80番）ポート
- ＜お知らせ＞ 次のポート番号はポート名選択で入力することができます。
  20 :ftpdata | 21 :ftp | 23 :telnet | 25 :smtp
  53 :domain | 80 :www | 110 :pop3 | 111 :sunrpc
  119 :nntp | 123 :ntp | 513 :login | 520 :route
  1723 :pptp |  |  |
宛先ドメイン（初期値：なし）
| 宛先ドメイン名を指定します。 宛先ドメイン名を条件に含めない場合は空白としてください。 例えば「www.xxx.co.jp」と指定すると、「www.xxx.co.jp」との通信時にこのセクションが使用されるようになります。 以下のパターンで指定することができます。
指定方法 | 入力例 | 意味
--- | --- | ---
すべて入力 | www.xxx.co.jp | www.xxx.co.jp のみ
. または .* で終了 | www.xxx. www.xxx.* | www.xxx.で始まるものすべて
. または *. で開始 | .xxx.co.jp *.xxx.co.jp | xxx.co.jpのみ、または xxx.co.jp で終わるものすべて
途中に * を使用 | www.*.co.jp | wwwで始まり、co.jp で終わるものすべて
| 以下にご注意ください。 ※日本語ドメインは対象外です。 ※半角スペースを含む文字列は指定できません。 ※「.（ドット）」の前後には「.（ドット）」は指定できません。 また、先頭と最後の文字を共に「.（ドット）」にした文字列は指定できません。 ※「*」を2個以上は指定できません。 また、先頭か最後の文字が「.（ドット）」の時「*」は指定できません。
転送先インタフェース（初期値：IPv6 PPPoE）
| 転送先のインタフェースを指定します。
| 「IPv6 PPPoE」 IPv6 PPPoEインタフェースへ転送します。 IPv6 PPPoEが接続されていない場合は、設定を無視します。
| 「IPv6 IPoE」 IPv6 IPoEインタフェースへ転送します。
| 「LAN」 LANインタフェースに転送します。
| ＜静的ポリシールーティング設定例＞
宛先ポリシールーティング
設定内容 | 指定したアドレス空間宛のパケットを指定のインタフェースへ転送します。
設定必須項目 | ・宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・転送先インタフェース
宛先ルーティング
設定内容 | 指定したアドレス宛のパケットを指定インタフェースへ転送します。
設定必須項目 | ・宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・転送先インタフェース
送信元ポリシールーティング
設定内容 | 指定した送信元アドレス空間のパケットを指定インタフェースへ転送します。
設定必須項目 | ・送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・転送先インタフェース
送信元ルーティング
設定内容 | 指定した送信元アドレスのパケットを指定インタフェースへ転送します。
設定必須項目 | ・送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・転送先インタフェース
プロトコルルーティング
設定内容 | 指定したプロトコルのパケットを指定インタフェースへ転送します。
設定必須項目 | ・プロトコル ・転送先インタフェース
宛先ポートルーティング
設定内容 | 指定した宛先ポート番号や宛先ポート番号範囲のパケットを指定インタフェースへ転送します。
設定必須項目 | ・プロトコル ・宛先ポート番号 ・転送先インタフェース
送信元ポートルーティング
設定内容 | 指定した送信元ポート番号や送信元ポート番号範囲のパケットを指定インタフェースへ転送します。
設定必須項目 | ・プロトコル ・送信元ポート番号 ・転送先インタフェース
ドメインルーティング
設定内容 | 指定したドメイン宛のDNS要求を受信し名前解決された場合に指定インタフェースに転送します。
設定必須項目 | ・宛先ドメイン ・転送先インタフェース（IPv6 PPPoE/IPv6 IPoEの場合に有効）
↑ページのトップへ