ポートセパレート
暗号化方式を「WEP」または「なし」で設定している無線LAN端末から、本商品の「Web設定」へのアクセスおよび本商品のLAN側に接続されている端末へのアクセスを制限する機能です。（初期値：使用しない） ポートセパレートを使用することによって、悪意ある第3者に、暗号化方式を「WEP」または「なし」に設定しているSSIDに不正に侵入された場合でも、被害を最小限に止めることができます。
ポートセパレートでできること
暗号化方式を「WEP」または「なし」に設定しているSSIDに属している無線LAN端末と、他のSSIDに接続している無線LAN端末および有線LAN端末との通信を遮断します。（同じSSIDに属している無線LAN端末同士の通信は可能です。） 暗号化方式を「WEP」または「なし」に設定しているSSIDに属している無線LAN端末の「Web設定」への通信を遮断します。
＜ご注意＞ セキュリティの観点から暗号設定の使用を強くお勧めします。 他のセキュリティ機能（無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽など）と併用してご利用になることをお勧めします。 本機能を利用しても完全に被害をなくすことができることを保証するものでありません。被害を最小限に止めるための機能とご理解ください。
＜お知らせ＞ 現在ご使用の無線LAN端末から本商品の「Web設定」および他のパソコンなどへのアクセスができなくなる場合があります。 ご使用の無線LAN端末の設定ができなくなる場合があります。 本商品に無線接続したIP端末と有線接続したIP端末との内線通話や、IP端末の内線の自動設定ができなくなる場合があります。
設定方法
■「Web設定」
・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の「マルチSSID設定」で設定する「無線ネットワーク名(SSID)」を選択し、「マルチSSID設定（SSID-1）」「マルチSSID設定（SSID-2）」で設定する
・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の「マルチSSID設定」で設定する「無線ネットワーク名(SSID)」を選択し、「マルチSSID設定（SSID-1）」「マルチSSID設定（SSID-2）」で設定する
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
↑ページのトップへ