無線LAN簡単接続機能
無線LANアクセスポイント(親機)とパソコンやゲーム機など(子機)との無線LAN接続設定を電話機やパソコン、「らくらくスタートボタン」から簡単に行うことができる機能です。
＜お知らせ＞ 無線LAN簡単セットアップ実行中に「Web設定」や「らくらくスタートボタン」からの設定を行うと、「Web設定」画面が正常に表示されない場合があります。 専用無線LANカード（SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIまたはSC-32HI）は、IEEE802.11b/g（2.4GHz帯域）、IEEE802.11a（W52）に対応しています。IEEE802.11a（W53、W56）ではご利用できません。 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
設定方法
設定方法には、以下の3通りの方法があります。
■「Web設定」で設定する
パソコンにインストールした無線LAN端末ユーティリティを使用して接続する場合の例です。
1. | 本商品にパソコンを接続し、起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス｢http://192.168.1.1/｣（工場出荷時）と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し［OK］をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「Web設定」の「無線LAN設定」-「無線LAN簡単セットアップ」の[おまかせモード]をクリックする
5. | 無線LAN接続を行うパソコンにインストールした無線LAN端末のユーティリティから「無線LAN簡単接続機能(WPS)」を起動する 起動方法は、無線LAN端末の取扱説明書などをご覧ください。 「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されたら、設定が完了です。 ［プッシュボタン方式］/［PIN方式］をご利用になる場合は、「無線LAN設定」-「無線LAN簡単セットアップ」をご覧ください。
■電話機で設定する
ゲーム機と接続する場合の例です。
1. | ゲーム機の「無線LAN簡単接続機能(WPS)」を起動する ※設定方法などの詳細については、ゲーム機の取扱説明書などをご覧ください。
2. | 電話機のハンドセットを取りあげる 「ツー」という音を確認します。
3. | 電話機のダイヤルボタンを「 」と押す 本商品の登録ランプが緑点滅します。
4. | 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する 設定が完了すると「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、本商品前面の登録ランプが橙点灯後、緑点灯に変わります。
5. | 電話機のハンドセットを置く
■「らくらくスタートボタン」で設定する
パソコンにインストールした無線LAN端末ユーティリティを使用して接続する場合の例です。
1. | パソコンにインストールした無線LAN端末のユーティリティから無線LAN簡単接続機能（WPS）を起動する
2. | 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す
3. | 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する 「無線LAN簡単接続機能」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。
↑ページのトップへ