無線ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能
「無線ネットワーク名(SSID)」が同一の本商品と無線LAN端末のみで無線LAN通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末から無線LANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。 本商品と無線LAN端末の両方に設定します。
設定方法
(1)本商品を設定する
■ 「Web設定」
・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の［マルチSSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID)」で設定する
・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の［マルチSSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID)」で設定する
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
(2)パソコンに装着した専用無線LANカード（SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）を設定する
■「SC-32設定用ユーティリティ」
専用無線LANカード（SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）に付属の取扱説明書などを参照してください。
＜お知らせ＞ 本商品と専用無線LANカード（SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）の「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない場合は、無線LAN通信できません。 専用無線LANカード（SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIまたはSC-32HI）は、IEEE802.11b/g（2.4GHz帯域）、IEEE802.11a（W52）に対応しています。IEEE802.11a（W53、W56）ではご利用できません。
↑ページのトップへ