無線LAN設定−無線LAN簡単セットアップ
本商品の「おまかせモード」や「無線LAN簡単接続機能」を使用して、無線LAN端末との無線LAN設定をします。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。 本画面は、本商品に専用無線LANカード（SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HI またはSC-40NE/SC-40NE「2」）が取り付けられているときに表示されます。
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
＜お知らせ＞ 接続する無線LAN端末がない状態で無線LAN簡単接続を行った場合、2分間で自動的にキャンセルされます。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。 「無線LAN簡単接続機能」での設定中は他の無線接続はいったん切断される場合があります。 本機能で2台以上の無線LAN端末を同時に設定することはできません。1台ずつ設定を行ってください。 本商品のMACアドレスフィルタリングを「使用する」に設定している場合、「無線LAN簡単接続機能」を行うとMACアドレスエントリに登録されます。 本商品のMACアドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると、「無線LAN簡単セットアップ」での設定に失敗します。本商品のMACアドレスフィルタリングの設定を確認してください。
［おまかせモード（らくらく無線スタート＆無線LAN簡単接続機能）］
おまかせモード
| らくらく無線スタートと無線LAN簡単接続機能を自動判別して無線LAN端末設定を行う場合は、［おまかせモード］をクリックします。
＜お知らせ＞ 無線LAN端末から設定を行っている場合には、[おまかせモード]をクリックしたあと、無線LAN接続が切断される場合があります。「おまかせモード」を使用する場合は、有線LAN端末から設定を行ってください。 本商品に無線の暗号化が暗号化なしに設定した状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗し、アラームランプが10秒間赤点滅します。その場合、本商品はセキュリティ確保のため、自動的に、本商品の無線の暗号化を設定します。 SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIご利用の場合：WPA-PSK（TKIP） SC-40NE/SC-40NE「2」ご利用の場合：WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES） 設定に失敗した場合はアラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。2回目以降も失敗する場合は他の原因により設定に失敗しています。本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。 本商品の無線の暗号化が「WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）」で「らくらく無線スタート」を使用した場合、自動的に無線LAN端末の暗号化を設定します。 SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIご利用の場合：WPA-PSK（TKIP） SC-40NE/SC-40NE「2」ご利用の場合：WPA-PSK（AES） 接続する無線LAN端末がない状態で無線LAN簡単接続を行った場合、2分間で自動的にキャンセルされます。
無線LAN簡単接続（プッシュボタン）
| 無線LAN簡単接続（プッシュボタン）による無線LAN端末設定を行う場合は、［無線LAN簡単接続（プッシュボタン）］をクリックします。
＜お知らせ＞ 無線LAN端末の検索を延長する場合は「設定時間（WalkTime）延長」ボタンをクリックしてください。無線LAN端末の検索が一定時間延長されます。 「設定時間（WalkTime）延長」ボタンは間隔をあけて押してください。
無線LAN端末のPINコード
| 「PIN方式」で、「使用する」にチェックした場合 本商品側から無線LAN端末を指定して本商品の無線LAN設定を無線LAN端末に設定する場合は、無線LAN端末のPINコードを入力します。
無線LANアクセスポイントのPINコード
| 「PIN方式」で、「使用する」にチェックした場合 無線LANアクセスポイントのPINコードを生成し、表示します。 ［再生成］をクリックすると、無線LANアクセスポイントのPINコードを再生成します ［初期値に戻す］をクリックすると、無線LANアクセスポイントのPINコードを工場出荷時の状態に戻します。
無線LAN簡単接続の状態 （初期値：有効（Configured））
| 「PIN方式」で、「使用する」にチェックした場合 無線LAN端末の無線LAN設定を本商品に設定することを許可する場合は、「Configured」のチェックを外して無効にします。 ※本商品の無線LAN設定が変更になるため、設定済みの他の無線LAN端末から接続できなくなる場合があります。
■本商品の無線LAN設定を無線LAN端末に設定する
＜無線LAN端末のPINコードを本商品に入力する場合＞
1. | 「PIN方式」の「使用する」にチェックする
2. | [OK]をクリックする
3. | ［設定］をクリックする
4. | 「無線LAN端末のPINコード」に無線LAN端末のPINコードを入力し、［無線LAN簡単接続（PIN）］をクリックする 無線LAN端末側の無線LAN簡単接続機能のPIN方式を起動する （詳細は無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。）
＜本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合＞
1. | 「PIN方式」の「使用する」にチェックする
2. | [OK]をクリックする
3. | ［設定］をクリックする
4. | 無線LAN端末側で、「無線LANアクセスポイントのPINコード」に記載してある本商品のPINコードを入力し、無線LAN簡単接続機能のPIN方式を起動する （詳細は無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。）
再生成 | ：無線LANアクセスポイントのPINコードを再生成する
初期値に戻す | ：工場出荷状態に戻る
| ※本設定方法の場合、SSID-1のMACアドレスフィルタリングを「使用する」に設定しているときは、「MACアドレスフィルタリング」で無線LAN端末のMACアドレスをエントリに設定していないと接続することができません。
■無線LAN端末の無線LAN設定を本商品に設定する
＜本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合＞
1. | 「PIN方式」の「使用する」にチェックする
2. | [OK]をクリックする
3. | ［設定］をクリックする
4. | 「無線LAN簡単接続の状態」の「Configured」のチェックを外し、［設定］をクリックする
5. | 無線LAN端末側で、「無線LANアクセスポイントのPINコード」に記載してある本商品のPINコードを入力し、無線LAN簡単接続機能のPIN方式を起動する （詳細は無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。）
再生成 | ：無線LANアクセスポイントのPINコードを再生成する
初期値に戻す | ：工場出荷状態に戻る
| ※本設定方法の場合、SSID-1のMACアドレスフィルタリングを「使用する」に設定しているときは、「MACアドレスフィルタリング」で無線LAN端末のMACアドレスをエントリに設定していないと接続することができません。
＜お知らせ＞ 本商品の無線LAN設定が変更になり、設定済みの他の無線LAN端末から接続できなくなる場合があります。 「無線LAN簡単接続の状態」は、下記の場合、自動的に「Configured」に設定されます。 ・本商品の無線LAN設定の一部が変更された場合 ・「無線LAN簡単接続」を用いて、無線LAN端末の設定を変更した場合 ・本商品の設定を初期化した場合 「無線LAN簡単接続の状態」の「Configured」の設定を外した場合、予期せず無線LAN設定が上書きされる場合があります。セキュリティの観点から、「Configured」に設定をすることをお勧めします。 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、設定に失敗します。
↑ページのトップへ