自動無線チャネル設定
本商品の起動時に、周囲にあるアクセスポイントを検出し、電波状態の良いチャネルを自動選択します。
＜お知らせ＞ 「使用チャネル」で「自動設定」に設定されている場合、無線LAN設定の変更および無線LAN簡単セットアップを実行したときに、電波状態の良いチャネルを再度、自動選択します。
設定方法
■Web設定
・SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合
1. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-［無線LANアクセスポイント設定］で設定する
2. | 「使用チャネル」で「自動設定」を選択する
・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合
1. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-［無線LANアクセスポイント設定］で設定する
2. | 「使用チャネル」で「自動設定」を選択する
＜お知らせ＞ 本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「取扱説明書」の「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」を参照してください。
↑ページのトップへ