マルチSSID
本商品では2つの無線ネットワーク名（SSID）、SSID-1/SSID-2 が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。
SSID-1
（初期値：RTS300HI-XXXXXX-1 （XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁（大文字））※）
・SC-32HI、SC-32SE、SC-32NE、SC-32KIをご利用の場合： 暗号化方式としてWPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（TKIP/AES）、 WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）が利用可能。 （初期値はWPA-PSK（TKIP）） ・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合： 暗号化方式としてWPA2-PSK（AES）、WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES） が利用可能。 （初期値はWPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES））
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID）の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
SSID-2
（初期値：RTS300HI-XXXXXX-2 （XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁（大文字））※）
暗号化方式として「WEP（64bit）」、「WEP（128bit）」、「WEP（152bit）」、「WPA-PSK（TKIP）」、「WPA-PSK（AES）」、「WPA2-PSK（TKIP）」、「WPA2-PSK（AES）」、「WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）」が利用可能。 （初期値はWEP（128bit））
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID）の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。

設定方法
■ 「Web設定」
1. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-[マルチSSID設定]で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし設定する
↑ページのトップへ