「Web設定」画面に表示されているボタンについて
| 「Web設定」画面に表示されているボタンについて説明します。 表示されるボタンの種類は、画面によって異なります。

【メイン画面のボタン】
| ［接続］
| 回線が［停止中（*）］状態の場合にクリックすると、 選択した接続先に接続します。 同時接続数は、契約内容によって異なります。
| ※ | 同時接続可能セッション数以上の接続先を登録している場合は、［接続］／［切断］ボタンで接続先を切り替えてください。
| ［切断］
| 回線が［接続中］状態の場合にクリックすると、選択した接続先を切断します。
| ［削除］
| 設定した情報が削除できます。
| ［参照］
| 新しいファームウェアのファイルなど、ファイルを指定する場合にクリックします。
| ［更新］
| 本商品のファームウェアをバージョンアップします。
| ［設定］
| 変更した設定を本商品に保存します。 設定を変更したあとに、クリックします。
| [戻る]
| 現在の画面で入力した内容を破棄し、1つ前の画面に戻ります。
| ［トップページへ戻る］
| 「Web設定」の「トップページ」が表示されます。
| ［更新確認］
| 本商品のファームウェアの更新情報を表示します。
| ［ファームウェア更新］
| 「ファームウェア更新情報」がある場合に表示されます。 クリックすると、本商品のファームウェアを自動バージョンアップします。
| ［ファイルに保存］
| クリックすると、本商品の設定値を保存するダイアログボックスが表示されます。
| ［設定値の復元］
| クリックすると、すでに保存している設定値を復元するための画面が表示されます。
| ［復元実行］
| クリックすると、指定した設定値が復元されます。
| ［工場出荷時設定に戻す］
| クリックすると、本商品の設定を工場出荷時の状態に戻します。
| ［電話関連の設定初期化］
| クリックすると、本商品の電話関連の設定を工場出荷時の状態に戻します。
| ［電話関連以外の設定初期化］
| クリックすると、本商品の電話関連以外の設定を工場出荷時の状態に戻します。
| ［実行］
| クリックすると、PINGテストなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を実行します。
| ［リトライ］
| クリックすると、PINGテストなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を再度実行します。
| ［消去］
| 設定した内容を消去します。
| ［再起動］
| 本商品を再起動します。
| ［詳細］
| 詳細画面が表示されます。
| ［最新の状態に更新］
| クリックすると、最新の状態に更新します。
| ［DHCP再取得］
| DHCPクライアントの情報を再取得します。
| ［自動無線チャネル再設定］
| クリックすると、自動設定で設定した無線チャネルを再設定します。
| ［おまかせモード］
| クリックすると、らくらく無線スタートと無線LAN簡単接続機能を自動判別して無線LAN端末設定を行います。
| ［無線LAN簡単接続（プッシュボタン）］
| クリックすると、無線LAN簡単接続（プッシュボタン）で無線LAN端末の設定を行います。
| ［無線LAN簡単接続（PIN）］
| クリックすると、無線LAN簡単接続（PIN）で無線LAN端末の設定を行います。
| ［再生成］
| クリックすると、無線LANアクセスポイントのPINコードを再生成します。
| ［初期値に戻す］
| クリックすると、無線LANアクセスポイントのPINコードを初期値に戻します。
| ［設定時間（WalkTime）延長］
| クリックすると、無線LAN端末の検索時間を一定時間延長します。
| ［承諾］
| クリックすると、IPv6ファイアウォール機能を無効にします。
| ［キャンセル］
| クリックすると、変更した設定内容の反映を中止します。
| ［設定開始］
| クリックすると、無線LAN端末の登録を行います。
| ［電波強度測定］
| クリックすると、各無線LAN端末の電波強度を測定し表示します。
| ［再表示］
| クリックすると、Web設定画面を再表示します。
| ［編集］
| クリックすると、電話番号設定画面になります。
↑ページのトップへ