ネットワークゲームをするには
本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。 ご利用になるゲーム機やネットワークゲームにあわせて 設定を行ってください。
＜お知らせ＞ ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。
＜お願い＞ 変換対象ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。 詳細については、ネットワークゲームなどのサポートセンターへお問い合わせください。
「Web設定」で設定する
ここでは、TCPポート：100、UDPポート：110〜120を使用するアプリケーションを「192.168.1.200」というIPアドレスを付けたパソコンで実行する場合を例に取って、設定の方法を紹介します。
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」と入力後、パソコンの「Enter」キーを押します。 アドレスには、本商品のIPアドレス（工場出荷時は192.168.1.1）を入力して開くこともできます。
3. | ユーザ名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的NAT設定」をクリックする
5. | 下記のように設定する エントリ番号5をクリックし、以下の設定を行って、[設定]をクリックしてください。
エントリ番号 | 5
優先順位 | 20
接続インタフェース名 | メインセッション
宛先IPアドレス | 192.168.1.200
変換対象IPアドレス | 自分のWAN側IPアドレス
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 100
6. | 下記のように設定する エントリ番号6をクリックし、以下の設定を行って、[設定]をクリックしてください。
エントリ番号 | 6
優先順位 | 21
接続インタフェース名 | メインセッション
宛先IPアドレス | 192.168.1.200
変換対象IPアドレス | 自分のWAN側IPアドレス
変換対象プロトコル | UDP
変換対象ポート | 110-120
↑ページのトップへ