マルチSSID
本商品では2つの無線ネットワーク名（SSID）、SSID-1/SSID-2 が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。
SSID-1
（初期値：RTS300NE-XXXXXX-1 （XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁（半角大文字））※）
・ | SC-32NE/SC-32SE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合：
| 暗号化方式としてWPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)が利用可能。（初期値はWPA-PSK(TKIP)）
・ | SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合：
※ | 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。 詳細は本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
| 暗号化方式としてWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)が利用可能。（初期値はWPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
SSID-2
（初期値：RTS300NE-XXXXXX-2 （XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁（半角大文字））※）
暗号化方式としてWEP（64bit）、WEP(128bit)、WEP(152bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)が利用可能。 （初期値はWEP（128bit））
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
※ | SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合は、WEP（152bit）はご利用いただけません。 本商品でSC-40NE/SC-40NE「2」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。 詳細は本商品に付属の取扱説明書をご覧ください。
＜ご注意＞ 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。

設定方法
■ 「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-［マルチSSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし設定する
↑ページのトップへ