情報−現在の状態
本商品の装置情報や設定内容を表示します。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
（画面は、SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合の例です。）
下記の状態を表示します。
［商品情報］
| MACアドレス(WAN)
| 本商品のWAN側MACアドレスを表示します。
| MACアドレス(LAN)
| 本商品のLAN側MACアドレスを表示します。
［PCカード情報］
■ | 無線LANカード
| 無線LAN状態
| 無線LANの通信状態を表示します。
| 動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
| ・ | SC-32NE/SC-32SE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合：
|  | IEEE802.11g/IEEE802.11b互換 | ： | IEEE802.11g/IEEE802.11b互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11g固定 | ： | IEEE802.11gモードで動作しています。
|  | IEEE802.11a固定 | ： | IEEE802.11aモードで動作しています。
| ・ | SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合：
|  | IEEE802.11b/g/n互換 | ： | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11b/g互換 | ： | IEEE802.11b/IEEE802.11g互換モードで動作しています。
| 使用チャネル
| 現在使用中のチャネルを表示します。
| 拡張チャネル
| 現在使用中の拡張チャネルを表示します。 ※ SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合に表示されます。
［無線LAN情報(SSID-1)］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。
MACアドレス（無線）
| 本商品に取り付けられている（SSID-1で使用する）無線LANカードのMACアドレスを表示します。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの設定状態を表示します。
無線の暗号化
| SSID-1に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| SSID-1に加入している無線LAN端末の台数を表示します。
［無線LAN情報(SSID-2)］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。
MACアドレス（無線）
| SSID-2で使用する無線LANカードのMACアドレスを表示します。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの設定状態を表示します。
無線の暗号化
| SSID-2に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| SSID-2に加入している無線LAN端末の台数を表示します。
［機器状態情報］
■接続状態
接続先1［接続設定1］
接続状態 | ： | 現在の「接続先1」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | 接続先1のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | 接続先1の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | 接続先1のDNSサーバアドレスを表示します。
接続先2［接続設定2］
接続状態 | ： | 現在の「接続先2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | 接続先2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | 接続先2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | 接続先2のDNSサーバアドレスを表示します。
接続先3［接続設定3］
接続状態 | ： | 現在の「接続先3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | 接続先3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | 接続先3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | 接続先3のDNSサーバアドレスを表示します。
接続先4［接続設定4］
接続状態 | ： | 現在の「接続先4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | 接続先4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | 接続先4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | 接続先4のDNSサーバアドレスを表示します。
接続先5［接続設定5］
接続状態 | ： | 現在の「接続先5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | 接続先5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | 接続先5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | 接続先5のDNSサーバアドレスを表示します。
IPv6セッション
接続状態 | ： | 現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPv6アドレス（PPPoE） | ： | IPv6セッションのWAN側IPv6アドレスを表示します。
接続先IPv6アドレス | ： | IPv6セッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。
LAN
| 現在のLANの接続状態を表示します。
■リンク状態
WAN
| 現在のWANのリンク状態を表示します。
LAN1
| 現在のLAN1のリンク状態を表示します。
LAN2
| 現在のLAN2のリンク状態を表示します。
LAN3
| 現在のLAN3のリンク状態を表示します。
LAN4
| 現在のLAN4のリンク状態を表示します。
ハードウェア状態
| 現在のハードウェアの状態を表示します。
［電話情報］
※ | ひかり電話サービス契約をしていない場合は表示されません。
電話状態
| 現在の電話回線の接続状態を表示します。
［セキュリティ状態］
※ | ひかり電話サービス契約をしていない場合は表示されません。
IPv6ファイアウォール機能
| IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。最新のログから順に最大3件表示します。
［接続拒否］または［全切断→接続拒否］ 接続拒否状態にするときにクリックします。 通信中の場合は、すべての端末からの接続が切断されますのでご注意ください。 （PPPoEブリッジ、IPv6ブリッジの接続も切断されます。） ボタンの表示は、WAN側への接続状態によって変わります。
［接続拒否解除］ 接続を再開するときにクリックします。
↑ページのトップへ