電話設定−内線設定
ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。
本商品の内線機能に関する設定を行います。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映され、[保存]をクリックすると設定内容が保存されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［内線番号エントリ］
初期値は下記の内線番号でアナログ端末/IP端末の内線設定画面が割り当てられています。
＜初期値＞
内線番号 | 内線設定画面
1〜2 | アナログ端末
3〜7 | IP端末
＜使用する内線番号を有効にする場合＞
| 1. 使用する「内線番号」の「利用有無」欄のチェックボックスをチェックする ※ 同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。
| 2. [設定]をクリックする
＜使用しない内線番号を無効にする場合＞
| 1. 使用しない「内線番号」の「利用有無」欄のチェックボックスのチェックを外す
| 2. [設定]をクリックする
＜[内線番号エントリ]を編集する場合＞
| ［内線番号エントリ］の中から編集したい内線番号行末の[編集]をクリックする
| ＜「アナログ端末」の内線番号を選択した方＞
| [内線設定（アナログ端末）]の編集画面が表示されますので、そちらの画面で編集・設定します。 [内線設定（アナログ端末）]の説明はこちら
| ＜「IP端末」の内線番号を選択した方＞
| [内線設定（IP端末）]の編集画面が表示されますので、そちらの画面で編集・設定します。 [内線設定（IP端末）]の説明はこちら
＜[内線番号エントリ]を削除する場合＞
| ［内線番号エントリ］の中から削除したい内線番号行末の[削除]をクリックする
＜お知らせ＞ 優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログ端末（電話機1-2）の内線番号は、無効にできません。無効にする場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。 優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログ端末（電話機1-2）の内線番号は、削除できません。削除する場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。 優先着信ポートを有効に設定した場合、IP端末の内線番号は、有効にできません。有効にする場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
[内線番号エントリ]では、下記の状態を表示します。
| 利用有無
| 使用する内線番号を指定します。
※ | 同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。
| 内線番号
| 本商品に設定されている内線番号です。編集したい内線番号行末の[編集]で変更できます。
| ニックネーム
| 各内線番号に設定されているニックネームです。編集したい内線番号行末の[編集]で変更できます。
| 端末属性
| 各内線番号に設定されている端末属性です。 IP端末の端末属性は、編集したい内線番号行末の[編集]で変更できます。
アナログ端末（電話機1-2） | ： | 本商品の電話機ポート（電話機1-2）に接続されたアナログ端末に設定されています。
IP端末（音声専用） | ： | IP端末（音声）が本商品に設定されています。
IP端末（通常） | ： | IP端末（通常）が本商品に設定されています。
| MACアドレス
| IP端末のMACアドレスです。編集したい内線番号行末の［編集］で変更できます。
| 優先着信
| 優先着信ポートの設定状態を表示します。 優先着信ポートに設定できるのは、アナログ端末（電話機ポート）のみです。「電話設定」-「ひかり電話共通設定」で変更できます。
− | ： | 優先着信ポートが無効に設定されています。
優先 | ： | 優先着信ポートに設定されています。
非優先 | ： | 他のアナログ端末（電話機ポート）が、優先着信ポートに設定されています。
| 指定着信
| 指定着信機能の設定状態を表示します。 指定着信機能が設定できるのは、アナログ端末（電話機ポート）のみです。編集したい内線番号行末の[編集]で変更できます。
− | ： | 指定着信機能が無効に設定されています。
有効 | ： | 指定着信機能が設定されています。
| 登録状態
| IP端末の本商品への登録状態です。 本商品とIP端末を設定後、本商品にIP端末を接続すると「登録済み」になります。 IP端末からの自動設定を行う場合は、本商品の設定を変更する必要はありません。 アナログ端末は、利用可能な状態でも「−」と表示されます。
未登録 | ： | IP端末が本商品に登録されていません。 ※IP端末は、利用できない状態です。
登録済み | ： | IP端末が本商品に登録されています。
| IPバージョン
| IP端末のIPバージョンを表示します。
＜お知らせ＞ 本商品に接続可能な端末は最大7台までですので、同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。 内線設定を削除しても、内線番号は初期値に戻りません。 本商品を初期化すると、内線番号も初期値に戻ります。 内線番号を変更する場合は、＜［内線番号エントリ］を編集する場合＞の手順にしたがって変更してください。 IP端末の内線設定を削除すると、「内線設定（IP端末）」のパスワードは自動生成されます。
↑ページのトップへ