お願い
■ 通信に関する注意事項
お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。 インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報搾取などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコンにファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。
■ 電話機能に関する注意事項
- ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。 ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイドなどで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。 ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コンテンツの視聴に影響を及ぼす可能性があります。 お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。 ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、再起動中、バージョンアップ中は通話ができません。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。 「Web設定」や「らくらくスタートボタン」からの設定、電話機からの設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が切断される場合があります。 「Web設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応したIP端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。LAN側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。 本商品に接続した電話機のACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。 ACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください。（設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。） 本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯にあわせて自動的にファームウェアの更新を行います。 ファームウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。
  ※ | 自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービス契約、またはインターネット接続の設定が必要です。
  ・ | ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってからファームウェアの更新を行ってください。
  ・ | ファームウェアの更新中（1〜2分程度）は、ひかり電話がご利用になれません。緊急通報などもご利用になれませんのでご注意ください。
  ・ | ファームウェアの更新中（1〜2分程度）は、すべての接続が切断されます。インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスをご利用中に、ファームウェアの更新が実行される場合がありますので、ご注意ください。
  ・ | ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ試聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。
■ お客様情報に関する注意事項
本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分ご注意ください。 本商品を返却される場合は、本商品を初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去してください。 本商品の初期化は、本ガイドに記載された初期化方法の手順にしたがって実施してください。
■ 有線LANに関する注意事項
有線LANの規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
■ 無線LANに関する注意事項
無線LANの規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 無線LANの伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件（通信距離、 障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など）により大きく変動します。 IEEE802.11a(W52)の屋外での使用は電波法により禁止されています。 IEEE802.11a(W52)は、5.2GHz帯の周波数を使用しています。 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nを使用する機器が混在している場合は、使用する機器のスルー プットが著しく下がることがあります。 IEEE802.11n 通信を行うためには、無線LAN端末の暗号化を「なし」、「WPA-PSK(AES)」または「WPA2-PSK (AES)」（推奨）に設定する必要があります。
↑ページのトップへ