電話機から無線LANを設定するには
電話機から無線LANの次の設定を変更することができます。 ・無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定 ・無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否） ・無線LAN 動作モード なお、本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。
● | 電話機からの暗号化設定により、「無線ネットワーク名（SSID）」、「暗号化方式」、「事前共有キー（PSK）」、「WEPキー」は上書きされます。 →すでに無線LAN接続されている機器がある場合、本商品と同じ設定に変更する必要がありますのでご注意ください。
■設定手順
1. | ハンドセットを取りあげる
| 「ツー」という音を確認します。
2. | 電話機のダイヤルボタンを押す
| 【無線LAN設定】
機能 | 設定内容 | 操作
無線ネットワーク名（SSID）と 暗号化設定（※1） | SSID-1の設定 |
SSID-2の設定 |
無線ネットワーク名（SSID）の 隠蔽（ANY接続拒否）（※2） | する |
しない |
無線LAN 動作モード （※3） | SC-32SE または SC-32NE、 SC-32KI、 SC-32HIを ご利用の場合 | IEEE802.11g/ IEEE802.11b互換にする |
IEEE802.11a 固定にする |
SC-40NE/SC-40NE「2」を ご利用の場合 | IEEE802.11b/g/n 互換にする |
IEEE802.11b/g 互換にする |
※1 | 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定の設定内容については、「電話機から設定する場合の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化の設定内容」を参照してください。
※2 | 初期値は、無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）をしないになっています。
※3 | 無線LAN動作モードの初期値は、以下の通りです。 ・SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HIのいずれかをご利用の場合： IEEE802.11g/IEEE802.11b互換 ・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合：IEEE802.11b/g/n互換
| 設定が完了すると「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。
3. | ハンドセットを置く
■電話機から設定する場合の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定の設定内容
電話機から設定した場合、設定される無線ネットワーク名（SSID）、暗号化方式、事前共有キー（PSK）、WEPキーは次の通りです。
1）SSID-1に設定した場合
無線ネットワーク名（SSID） | RTS300SE-XXXXXX-1 （XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
無線の暗号化方式 | SC-32SEまたはSC-32NE、 SC-32KI、SC-32HI装着時 | WPA-PSK（TKIP）
SC-40NE/SC-40NE「2」装着時 | WPA-PSK/WPA2-PSK （TKIP/AES）
事前共有キー（PSK） | ○○○○○○○○○○○○Z （○○○○○○○○○○○○は、本商品のWAN側のMACアドレス12 桁、Zは半角大文字）
2）SSID-2に設定した場合
無線ネットワーク名（SSID） | RTS300SE-XXXXXX-2 （XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
無線の暗号化方式 | WEP（128bit）
使用するWEPキー （キーインデックス） | WEPキー1
WEPキー1 | ○○○○○○○○○○○○Z （○○○○○○○○○○○○は、本商品のWAN側のMACアドレス12 桁、Zは半角大文字）
ポートセパレート | 使用しない
本商品の工場出荷状態では1）、2）の値がそれぞれSSID-1、SSID-2に設定されています。
＜ご注意＞ 事前共有キー（PSK）およびWEPキーをお客様自身で設定する場合、第三者に推測されにくいキーを登録してください。 また事前共有キー（PSK）、WEPキーおよび品名紙記載の情報は、お客様にて厳重に管理してください。 WEPをご利用の際は、より強固なセキュリティとするためMACアドレスフィルタリングを併用してください。詳しくは「本商品の設定」-「無線LAN設定」の「MACアドレスフィルタリング」を参照してください。 電話機からWEP（128bit）に設定した場合、お客様自身で設定したWEPキー2〜4は消去されますのでご注意ください。
※本商品の無線ネットワーク名（SSID）、事前共有キー（PSK）、WEPキーは本商品側面に記載されています。
＜お知らせ＞ 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 （「PB」にできない電話機からは、設定できません。）電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定が行えない場合があります。 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が途切れる場合があります。 ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
↑ページのトップへ