設定記入シート　−　【基本設定】

＜接続先設定（IPv4 PPPoE）＞（□：チェック○：選択）
【接続先の選択設定】
接続可 | 接続先選択 | 接続先名 | 接続方法 | UPnP優先
| メインセッション |  |  | ○
□ | セッション２ |  |  | ○
□ | セッション３ |  |  | ○
□ | セッション４ |  |  | ○
□ | セッション５ |  |  | ○
＜接続先設定（IPv4 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の設定】 | 初期値
接続先選択 |  | −
接続先名※1 |  | ISP1 ※2
接続先ユーザ名 ※3 |  | −
接続パスワード ※3 |  | −
【ＩＰアドレス】
IPアドレスの自動取得 | ○ IPアドレスの自動取得 | IPアドレスの自動取得
○ IPアドレスの手動設定
○ Unnumbered
IPアドレス / マスク長 | / | −
【ＤＮＳサーバアドレス】
サーバから割り当てられた アドレス | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 暗号化されていないパスワード（PAP） | 自動認証
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）
○ 自動認証
【接続モード】
接続モード | ○ 要求時接続（自動切断する） | 常時接続 ※4
○ 要求時接続（自動切断しない）
○ 常時接続
自動切断するまでの時間（分） | 分 （設定範囲は1〜1440(分)です） | 30(分)
【ＰＰＰキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO 送信間隔（分） | 分 （設定範囲は1〜5(分)です） | 1(分)
LCP ECHO リトライ回数(回) | 回 （設定範囲は1〜255(回)です） | 10(回)
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用しない
※1 | プロバイダの名前などを入力します。全角文字、半角英数文字および記号が使用できます。 半角英数字および半角記号のみの場合は64文字以内、全角文字および半角カタカナを含む場合は32文字以内となります。< > \ ’ ” ? & % = は使用できません。また半角スペース、全角スペースのみの設定はできません。大文字と小文字は区別されます。
※2 | セッション2〜5の場合初期値は空です。Bフレッツをご利用でサービス情報サイトへの接続設定を行った場合については、機能詳細ガイドをご参照ください。
※3 | プロバイダから送付された設定情報です。
※4 | セッション2〜5の場合の初期値は、「要求時接続（自動切断する）」です。

＜接続先ルール設定＞
【接続ルール】 | 初期値
接続先選択 | セッション | -
宛先ドメイン名 |  | -
宛先IPアドレス | または または または | -
送信元IPアドレス | または または または | -
プロトコル： 宛先ポート番号 | または または または | -
※ 「接続先ルール設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜接続先設定（IPv6 PPPoE）＞ （○：選択）
【拡張設定】 | 初期値
LAN側プレフィックスの選択 | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 手動設定（NGNプレフィックス固定）
転送モード | ○ 光ネクスト優先 | 光ネクスト優先
○ インターネット優先
＜静的ポリシールーティング設定＞ （○：選択）
【エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜128です） | -
送信元IPv6アドレス | / | (*) / −
宛先IPv6アドレス | / | (*) / −
プロトコル | ○ any | any
○ TCP
○ UDP
○ IPv4（IPv4 over IPv6）
送信元ポート |  | *
宛先ポート |  | *
宛先ドメイン |  | −
転送先インタフェース | ○ IPv6 PPPoE | IPv6 PPPoE
○ IPv6 IPoE
○ LAN
※「静的ポリシールーティングエントリ」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜接続先詳細設定（IPv6 PPPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【IPv6 DNSサーバアドレス】 | 初期値
自動設定機能 | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS（手動設定） |  | −
セカンダリDNS（手動設定） |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 暗号化されていないパスワード（PAP） | 自動認証
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）
○ 自動認証
【PPPキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO 送信間隔（分） | 分　（設定範囲は1〜5（分）です） | 1（分）
LCP ECHO リトライ回数（回） | 回　（設定範囲は1〜255（回）です） | 10（回）
【拡張機能】
PING応答機能（IPv6 PPPoE） | □ 使用する | 使用しない
＜IPv6パケットフィルタ設定（PPPoE）＞ （○：選択）
【エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 |  | −
ルールNo. |  | −
通信方向 | ○ 両方向 | PPPoE→LAN
○ PPPoE→LAN
○ LAN→PPPoE
TCPフラグ | ○ 指定しない | 指定しない
○ SYN
○ ESTABLISHED
送信元IPv6アドレス | / | (any) / −
宛先IPv6アドレス | / | (any) / −
プロトコル |  | any
送信元ポート |  | any
宛先ポート |  | any
フィルタ種別 | ○ 拒否 | 拒否
○ 通過
ICMPv6タイプ |  | any
ICMPv6コード |  | any
※「IPv6パケットフィルタ設定（IPv6 PPPoE）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【電話設定】

＜ひかり電話共通設定＞ （□：チェック○：選択）
【ひかり電話設定】 | 初期値
音声優先モード | ○ なし ○ 優先 ○ 最優先 | なし
優先着信ポート | ○ アナログ端末（電話機1） | 無効
○ アナログ端末（電話機2）
○ 無効
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用する
【通話中の相手先からのメディア変更設定】
メディア変更 | ○ 常に許容する | 常に許容する
○ 発信時のみ許容しない
○ 常に許容しない
【メディア変更許容電話番号設定】
エントリ番号 | メディア変更許容電話番号 |
1 |  | -
2 |  | -
3 |  | -
4 |  | -
5 |  | -
6 |  | -
7 |  | -
8 |  | -
9 |  | -
10 |  | -
＜内線設定−〔内線設定（アナログ端末）〕＞ （□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、1〜9の1桁、または10〜99の2桁です） | 1〜2 ※1
ニックネーム |  | TEL1〜2 ※1 ※2
【ひかり電話設定】
ナンバー・ディスプレイ | □ 使用する | 使用する
キャッチホン・ディスプレイ | □ 使用する | 使用しない
モデムダイヤルイン | □ 使用する | 使用しない
割込音通知 | □ 使用する | 使用する
ダイヤル桁間タイマ（秒） | ○４秒 ○５秒 ○６秒 ○７秒 ○８秒 | 4(秒)
エコー・キャンセラ | □ 使用する | 使用する
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 | 着信音選択 |
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR ※3
内線 | − | − | ○IR○SIR | SIR ※3
指定着信機能 |
使用する電話番号 | 指定着信番号 | 指定なし着信 |
|  | □ | ※4
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 使用できるのは半角英数字と記号（「"」を除く）で最大64文字です。半角スペースのみの設定はできません。
※3 | 通知番号の初期値は、契約者回線番号を通知する設定になっています。着信番号の初期値は、すべての電話番号で着信する設定になっています。
※4 | 指定着信機能の初期値は、「使用しない」です。 「使用する」にチェックすると「指定着信番号」が有効になります。指定着信機能は電話機1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。上記の「使用する電話番号」には指定着信機能を「使用する」に設定した電話番号を記入してください。
※ 「内線設定（アナログ端末）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜内線番号設定−〔内線設定（IP端末）〕＞（□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、1〜9の1桁、または10〜99の2桁です） | 3〜7 ※1
ニックネーム |  | IP phone1〜 IP phone5 ※1 ※2
端末属性 | ○ 音声専用端末 ○ 通常端末 | 通常端末
MACアドレス |  | −
ダイジェスト認証 | □ 行う | 行う
ユーザID |  | 0003〜0007 ※1 ※3
パスワード |  | 自動生成 （半角8桁） ※3
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号 | 着信番号 |
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
| ○ | □ | ※4
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 使用できるのは半角英数字と記号（「"」を除く）で最大64文字です。半角スペースのみの設定はできません。
※3 | 任意のユーザIDとパスワードを入力します。使用できるのは半角英数字と記号（「"」を除く）で最大32文字です。半角スペースのみの設定はできません。
※4 | 通知番号の初期値は、契約者回線番号を通知する設定になっています。着信番号の初期値は、すべての電話番号で着信する設定になっています。
※ 「内線設定（IP端末）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【無線ＬＡＮ設定】

＜無線ＬＡＮ設定＞（SC-32SE/SC-32NE/SC-32KI/SC-32HIをご利用の場合） （□：チェック○：選択）
【無線ＬＡＮアクセスポイント設定】 | 初期値
無線LAN | □ 使用する | 使用する
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否） | □ する | しない
無線LAN動作モード | ○ IEEE802.11a固定 | IEEE802.11g/ IEEE802.11b互換
○ IEEE802.11g/IEEE802.11b互換
○ IEEE802.11g固定
使用チャネル |  | 自動設定
送信出力（％） | ○ 100% ○ 50% ○ 25% ○ 12% ○ 6% | 100（％）
Super AG | ○ 使用しない | 使用する(圧縮なし)
○ 使用する(圧縮なし)
○ 使用する(圧縮あり)
無線優先制御（WMM） | □ 使用する | 使用する
【マルチSSID設定】
RTS300SE-xxxxxx-1※1 | ■ 使用可 | （使用可）
RTS300SE-xxxxxx-2※1 | □ 使用可 | 使用可
【SSID-1設定】
無線ネットワーク名 (SSID−1) |  | RTS300SE-xxxxxx-1 ※1
MACアドレスフィルタリング機能 | □ 使用する | 使用しない
無線の暗号化 | ○ なし | WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(TKIP)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
事前共有キー(PSK) |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は 60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | −
【SSID-2設定】
無線ネットワーク名 (SSID−2) |  | RTS300SE-xxxxxx-2 ※1
MACアドレスフィルタリング機能 | □ 使用する | 使用する
無線の暗号化 | ○ WEP | WEP
○ WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(TKIP)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
暗号化強度 | ○ 64bit○ 128bit○ 152bit | 128bit
入力方法 | ○ 英数字( 5桁) ○ 16進数(10桁) | 英数字(13桁) ※2
○ 英数字(13桁) ○ 16進数(26桁)
○ 英数字(16桁) ○ 16進数(32桁)
使用するWEPキー (キーインデックス) | ○ WEPキー1 | WEPキー1
○ WEPキー2
○ WEPキー3
○ WEPキー4
WEPキー1 |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
WEPキー2 |  | −
WEPキー3 |  | −
WEPキー4 |  | −
事前共有キー(PSK) |  | −
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は 60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない
※1 | 'xxxxxx' は、本商品のWAN側のMACアドレス下6桁（大文字）です。
※2 | 「暗号強度」で「64bit」を選択した場合は、「英数字(5桁)」か「16進数(10桁)」を選択してください。 「暗号強度」で「128bit」を選択した場合は、「英数字(13桁)」か「16進数(26桁)」を選択してください。 「暗号強度」で「152bit」を選択した場合は、「英数字(16桁)」か「16進数(32桁)」を選択してください。
※3 | '○○○○○○○○○○○○' は本商品側面のラベルに記載されている本商品のWAN側のMACアドレス12桁、Zは半角大文字です。
【拡張設定】 | 初期値
マルチキャスト 伝送速度(Mbps) | Mbps | 1 ※4
BeaconInterval (ms) | ms（設定範囲は、20〜1000(ms)です） | 100
DTIM（回） | 回（設定範囲は、1〜255（回）です） | 1
※4 | 「無線LAN動作モード」が「IEEE802.11g/IEEE802.11b互換」の初期値は、「1」です。 「無線LAN動作モード」が「IEEE802.11g固定」、「IEEE802.11a固定」の初期値は、「24」です。
＜無線ＬＡＮ設定＞（SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合）（□：チェック○：選択）
【無線ＬＡＮアクセスポイント設定】 | 初期値
無線LAN | □ 使用する | 使用する
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否） | □ する | しない
無線LAN動作モード | ○ IEEE802.11b/g/n互換 | IEEE802.11b/g/n互換
○ IEEE802.11b/g互換
デュアルチャネル | □ 使用する | 使用しない
使用チャネル |  | 自動設定
送信出力（％） | ○ 100% ○ 50% ○ 25% ○ 12% ○ 6% | 100（％）
【マルチSSID設定】
RTS300SE-xxxxxx-1※1 | ■ 使用可 | （使用可）
RTS300SE-xxxxxx-2※1 | □ 使用可 | 使用可
【SSID-1設定】
無線ネットワーク名 (SSID−1) |  | RTS300SE-xxxxxx-1 ※1
MACアドレスフィルタリング機能 | □ 使用する | 使用しない
無線の暗号化 | ○ なし | WPA-PSK/ WPA2-PSK (TKIP/AES)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
事前共有キー(PSK) |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は 60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | −
【SSID-2設定】
無線ネットワーク名 (SSID−2) |  | RTS300SE-xxxxxx-2 ※1
MACアドレスフィルタリング機能 | □ 使用する | 使用する
無線の暗号化 | ○ WEP | WEP
○ WPA-PSK(TKIP)
○ WPA-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(TKIP)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
暗号化強度 | ○ 64bit○ 128bit | 128bit
入力方法 | ○ 英数字( 5桁) ○ 16進数(10桁) | 英数字(13桁) ※2
○ 英数字(13桁) ○ 16進数(26桁)
○ 英数字(16桁) ○ 16進数(32桁)
使用するWEPキー (キーインデックス) | ○ WEPキー1 | WEPキー1
○ WEPキー2
○ WEPキー3
○ WEPキー4
WEPキー1 |  | ○○○○○○○○○○○○Z※3
WEPキー2 |  | −
WEPキー3 |  | −
WEPキー4 |  | −
事前共有キー(PSK) |  | −
キー更新間隔(秒) | 秒 （設定範囲は 60〜86400（秒）です） | 1800（秒）
ポートセパレート | □ 使用する | 使用しない
※1 | 'xxxxxx' は、本商品のWAN側のMACアドレス下6桁（大文字）です。
※2 | 「暗号強度」で「64bit」を選択した場合は、「英数字(5桁)」か「16進数(10桁)」を選択してください。 「暗号強度」で「128bit」を選択した場合は、「英数字(13桁)」か「16進数(26桁)」を選択してください。 「暗号強度」で「152bit」を選択した場合は、「英数字(16桁)」か「16進数(32桁)」を選択してください。
※3 | '○○○○○○○○○○○○' は本商品側面のラベルに記載されている本商品のWAN側のMACアドレス12桁、Zは半角大文字です。
【拡張設定】 | 初期値
マルチキャスト 伝送速度(Mbps) | Mbps | 1
BeaconInterval (ms) | ms（設定範囲は、20〜1000(ms)です） | 100
DTIM（回） | 回（設定範囲は、1〜5回です） | 1
＜ＭＡＣアドレスフィルタリング＞ （○：選択）
【接続を許可する無線LAN端末のＭＡＣアドレス編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜32です） | −
入力方法 | ○ ニックネームで選択 | MACアドレス指定
○ MACアドレスで選択
○ MACアドレス指定
ニックネーム |  | −
MACアドレス |  | −
※ 「MACアドレスエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜無線LAN端末設定＞ （○：選択）
【登録する無線LAN端末のニックネーム編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜32です） | −
ニックネーム※1 |  | −
入力方法 | ○ MACアドレスで選択 | MACアドレス指定
○ MACアドレス指定
MACアドレス |  | −
※1 | 任意の半角英数字を15文字まで入力可能です（スペースおよび記号は不可）。
※ 「無線LAN端末設定 エントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜無線LAN簡単セットアップ＞ （□：チェック）
【無線LAN簡単接続機能】 | 初期値
PIN方式 | □ 使用する | 使用しない
無線LAN簡単接続の状態 | □ Configured | Configured

設定記入シート　−　【詳細設定】

＜DNS設定＞ （□：チェック○：選択）
【DNS設定】 | 初期値
DNS Proxyタイムアウト（秒） | （設定範囲は、1〜10秒です） | 10（秒）
AAAA送信抑制エラー 応答機能 | □ 使用する | 使用しない
IPv6 IPoE通信優先機能 | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 優先する
○ 優先しない
＜ローカルドメイン設定 エントリ編集＞
【ローカルドメインエントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （範囲は、1〜100です） | −
ドメイン名 |  | −
プライマリDNS ※1 |  | −
セカンダリDNS ※1 |  | −
※1 | IPv6アドレスのみ入力できます。
※ 「ローカルドメインエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜DHCPv4サーバ設定＞ （□：チェック）
【ＩＰアドレス／マスク長】 | 初期値
LAN側IPアドレス |  | （192.168.1.1）
マスク長 |  | （24）
【ＤＨＣＰｖ4サーバ】
DHCPサーバ機能 | □ 使用する | 使用する
開始IPアドレス |  | 192.168.1.2
割当て個数 | 個 | 253
リース時間 | （設定範囲は、1〜72です） | 4
＜SPI設定＞
【SPI設定】 | 初期値
TCPタイムアウト（秒） | （設定範囲は、1〜7200秒です） | 3600（秒）
UDPタイムアウト（秒） | （設定範囲は、1〜7200秒です） | 180（秒）
ICMPタイムアウト（秒） | （設定範囲は、1〜7200秒です） | 60（秒）
＜IPv4パケットフィルタ設定＞ （□：チェック○：選択）
【エントリ編集】 | 初期値 (※1)
エントリ番号 |  | −
ルールNo. |  | −
通信方向 | ○ 両方向 | WAN→LAN
○ WAN→LAN
○ LAN→WAN
接続インタフェース名 | ○ 全て | 全て
○ メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
TCPフラグ | ○ 指定しない | 指定しない
○ SYN
○ ESTABLISHED
送信元IPアドレス | 〜 | （any）〜（any）
宛先IPアドレス | 〜 | （any）〜（any）
プロトコル |  | any
送信元ポート |  | any
宛先ポート |  | any
セキュリティログ 保存の可否 | □ 可 | 否
フィルタ種別 | ○ 拒否 | 拒否
○ 通過
ICMPタイプ |  | any
ICMPコード |  | any
※1 | エントリ番号1〜18には、初期値が設定されています。 詳細は、機能詳細ガイド「本商品の設定」−「詳細設定」−「セキュリティ設定」−「パケットフィルタ設定」をご覧ください。
※ 「IPv4パケットフィルタエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）＞ （□：チェック○：選択）
【IPv6セキュリティレベル】 | 初期値
IPv6ファイアウォール 機能 | ○ 有効○ 無効 | 有効
IPv6セキュリティレベル | ○ 標準○ 高度 | 標準
【エントリ編集】
エントリ番号 |  | −
ルールNo. |  | −
通信方向 | ○ 両方向 | IPoE→LAN
○ IPoE→LAN
○ LAN→IPoE
TCPフラグ | ○ 指定しない | 指定しない
○ SYN
○ ESTABLISHED
送信元IPv6アドレス | / | （any）/ −
宛先IPv6アドレス | / | （any）/ −
プロトコル |  | any
送信元ポート |  | any
宛先ポート |  | any
セキュリティログ 保存の可否 | □ 可 | 否
フィルタ種別 | ○ 拒否 | 拒否
○ 通過
ICMPv6タイプ |  | any
ICMPv6コード |  | any
※ 「IPv6パケットフィルタエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜静的IPマスカレード設定＞ （○：選択）
【エントリ編集】
エントリ番号 |  | −
優先順位 |  | −
接続インタフェース名 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
宛先IPアドレス |  | -
変換対象IPアドレス | ○ 自分のWAN側IPアドレス | 自分のWAN側 IPアドレス
○ IPアドレス指定
変換対象プロトコル | ○ TCP | TCP
○ UDP
○ TCPとUDP両方
変換対象ポート |  | −
※ 「静的IPマスカレード設定」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜静的ＮＡＴ設定＞ （□：チェック○：選択）
【ワンタッチ設定】 | 初期値
Webサーバを外部に公開する | □ Webサーバを外部に公開する | 公開しない
WebサーバのIPアドレス |  | −
FTPサーバを外部に公開する | □ FTPサーバを外部に公開する | 公開しない
FTPサーバのIPアドレス |  | −
外部からのパケットを全て 特定ホストへ中継する | □ 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する（簡易DMZ）［セキュリティ注意］ | 中継しない
【エントリ編集】
エントリ番号 |  | −
優先順位 |  | −
接続インタフェース名 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
宛先IPアドレス |  | -
変換対象IPアドレス | ○ 自分のWAN側IPアドレス | 自分のWAN側 IPアドレス
○ IPアドレス指定
変換対象プロトコル | ○ TCP | TCP
○ UDP
○ TCPとUDP両方
○ ICMP
○ 全プロトコル（共有）
変換対象ポート |  | −
※ 「静的NATエントリ」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。
＜ＬＡＮ側静的ルーティング設定＞
【LAN側静的ルーティング設定】 | 初期値
エントリ番号 |  | −
宛先IPアドレス/マスク長 | / | −
ゲートウェイ |  | −
※ 「LAN側静的ルーティングエントリ」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。
＜高度な設定＞ （□：チェック○：選択）
【高度な設定】 | 初期値
LANポート通信設定(ポート１) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps/全二重
○ 100Mbps/半二重
○ 10Mbps/全二重
○ 10Mbps/半二重
LANポート通信設定(ポート２) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps/全二重
○ 100Mbps/半二重
○ 10Mbps/全二重
○ 10Mbps/半二重
LANポート通信設定(ポート３) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps/全二重
○ 100Mbps/半二重
○ 10Mbps/全二重
○ 10Mbps/半二重
LANポート通信設定(ポート４) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps/全二重
○ 100Mbps/半二重
○ 10Mbps/全二重
○ 10Mbps/半二重
LAN側 MDI/MDI-Xモード | ○自動設定 ○MDI-X 固定 | MDI-X固定
【ブリッジ設定】
PPPoEブリッジ | □ 使用する | 使用する
IPv6ブリッジ（有線LAN） | □ 使用する | 使用する※1
IPv6ブリッジ（無線LAN） | □ 使用する | 使用しない※1
【ＵＰｎＰ設定】
UPnP設定 | □ 使用する | 使用する
【WAN→LAN中継機能】
WAN→LAN中継機能 | □ 使用する | 使用しない
接続先 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
UDPポート番号 |  | 7779
【節電設定】
節電機能 | □ 使用する | 使用しない
節電開始時間 | 時　　　　分 | 00時00分
節電終了時間 | 時　　　　分 | 23時59分
【アップデート設定】
ファームウェア更新種別 | ○ 自動更新 更新時の一定量データ通信監視□有効 | 自動更新 更新時の一定量データ通信監視 有効
○ 手動更新 再起動更新□有効
【マルチキャスト（無線区間）通信設定】
LANポート1 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
LANポート2 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
LANポート3 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
LANポート4 | ○ 有効 | 無効
○ 無効
無線LAN | ○ 有効 | 有効
○ 無効
※1 | Bフレッツをご利用の場合のみ設定可能です。

設定記入シート　−　【メンテナンス】

＜機器設定用パスワードの変更＞
【機器設定用パスワードの変更】 | 初期値
パスワード |  | −
＜ファームウェア更新＞
【アップデート設定】 | 初期値
自動更新時間 | （設定範囲は00：00〜23：00(1時間毎)です) | 01：00〜05：00の いずれか