無線ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能
「無線ネットワーク名(SSID)」が同一の本商品と無線LAN端末のみで無線LAN通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末から無線LANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。 本商品と無線LAN端末の両方に設定します。
設定方法
(1)本商品を設定する
■ 「本商品の設定」
「無線LAN設定」−「無線LAN設定」の［マルチSSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID)」をクリックし、［マルチSSID設定(SSID-1)］「無線ネットワーク名(SSID-1)」または［マルチSSID設定(SSID-2)］「無線ネットワーク名(SSID-2)」で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
専用無線LANカード(SC-32KIまたはSC-32SE、SC-32NE、SC-32HI)をパソコンに装着してご利用になる場合は「SC-32設定用ユーティリティ」をインストールする
■ 「SC-32設定用ユーティリティ」
専用無線LANカード(SC-32KIまたはSC-32SE、SC-32NE、SC-32HI)に付属の取扱説明書などを参照してください。
＜お知らせ＞ 本商品と本商品に接続する無線LAN端末の「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない場合は、無線LAN通信できません。
↑ページのトップへ