らくらく無線スタート
無線LANアクセスポイント(親機)とゲーム機などの無線LAN端末との無線LAN設定を電話機やパソコン、「らくらくスタートボタン」から簡単に行うことができる機能です。
＜お知らせ＞ 「らくらく無線スタート」をご利用の場合は、ゲーム機により、無線の暗号化で「WPA2-PSK(TKIP)」、「WPA2-PSK(AES)」での無線LAN通信ができない場合があります。 「WEP」または「WPA-PSK(TKIP)」、「WPA-PSK(AES)」、「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」に設定してご使用ください。
設定方法
設定方法には、以下の3通りの方法があります。
■ 「Web設定」で設定する
ゲーム機と接続する場合の例です。
1. | 本商品にパソコンを接続し、起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス(「http://192.168.1.1/」 ※工場出荷時の場合)を入力後、パソコンのEnterキーを押してください。
3. | ユーザー名に 'user' と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください
4. | 「Web設定」の「無線LAN設定」−「無線LAN簡単セットアップ」をクリックする
5. | ゲーム機の「らくらく無線スタート」を起動する ※設定方法などの詳細については、ゲーム機の取扱説明書などをご覧ください。
6. | 「Web設定」の［おまかせモード］をクリックする
7. | 「Web設定」の［設定開始］をクリックする
| 「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されたら、設定が完了です。
■ 「らくらくスタートボタン」で設定する
ゲーム機と接続する場合の例です。
1. | ゲーム機などの「らくらく無線スタート」を起動する
2. | 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す
3. | 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する
4. | 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら離す 「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。
■ 電話機で設定する
ゲーム機と接続する場合の例です。
1. | ゲーム機の「らくらく無線スタート」を起動する ※設定方法などの詳細については、ゲーム機の取扱説明書などをご覧ください。
2. | 電話機のハンドセットを取りあげる 「ツー」という音を確認します。
3. | 電話機のダイヤルボタンを「 」と押す 本商品前面の登録ランプが緑点滅します。
4. | 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する 「らくらく無線スタート」での設定が開始し、「ププ、ププ」と聞こえます。
5. | 電話機のダイヤルボタン「」を押す 設定が完了すると「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。
6. | 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する 「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。
7. | 電話機のハンドセットを置く
↑ページのトップへ