情報−障害ログ
障害ログには、本商品の障害、通知、復旧などの動作履歴を表示できます。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
障害ログは以下の項目を表示します。(最大100件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。
※ | 初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年代になっている場合があります。
表示番号 | 日時 | 概要メッセージ(※１)
| 回線番号 | 詳細メッセージ(※２)
※1 | 概要メッセージ
| 障害ログの概要を表示します。
※2 | 詳細メッセージ
| 概要メッセージの詳細情報を表示します。
<障害ログの表示例>
1. | 2011/02/01 01:00:00 無線LAN簡単セットアップ 無線LAN簡単接続機能(PBC)成功
| SEQ=00 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 00000000
2. | 2011/02/01 00:00:00 電話サーバ接続成功
| SEQ=00 69676552 72657473 204B4F20 20202020 Register OK
※ | お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。
＜お知らせ＞ 「設定値の初期化」で［完全初期化］を行った際、ログはクリアされます。 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ