無線LAN設定−MACアドレスフィルタリング
本商品に、無線のMACアドレスフィルタの設定をします。
本商品では、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LANカード(SC-40NE/SC-40NE「2」)が装着されているときに表示されます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
＜お知らせ＞ MACアドレスは12桁の16進数で表現されます。 MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2で共通のものを使用します。 「MACアドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」−［マルチSSID設定］で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。 不特定の無線LAN端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、無線LAN端末のMACアドレスを登録していないと設定に失敗します。 無線LAN端末を増設する場合は、増設する無線LAN端末のMACアドレスを［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］に追加してください。 MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末、無線LANカード などの取扱説明書を参照してください。また、無線LANカード内蔵パソコンの場合は、パソコンのOSから確認できます。パソコンのOSのオンラインヘルプなどを参照してください。
■ MACアドレスフィルタリング
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
※ | 画面の［1〜16］［17〜32］をクリックすると［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の ［1〜16］［17〜32］を切り替えて表示します。
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリ番号の［編集］をクリックする 「MACアドレスフィルタリング エントリ編集」の画面が表示されます。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の［削除］をクリックする ※ ［削除］はエントリ設定後にクリックできるようになります。
■ MACアドレスフィルタリング エントリ編集
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集］
本商品では、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを設定できます。
※ | 複数の接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリを編集する場合には、 下記の1〜2を繰り返してください。
1. | 各項目の設定を下記を参考にして選択・入力する
入力方法(初期値：MACアドレス指定)
「ニックネームで選択」 「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
ニックネーム
| (上記の「入力方法」で「ニックネームで選択」を選択した場合)
| 「無線LAN設定」−「無線LAN端末設定」で設定したニックネームから選択できます。
MACアドレス
| (上記の「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合) 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
| (上記の「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合) 「MACアドレス」を入力します。
| 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜F、:(コロン)が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。 例)MACアドレスが'xx-xx-xx-xx-xx-xx'の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
＜お知らせ＞ 本商品に無線LAN端末が接続されていない場合、「MACアドレスで選択」を選択することはできません。 「無線LAN設定」−「無線LAN端末設定」で無線LANが登録されていない場合、「ニックネームで選択」を選択することはできません。
2. | ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ