メンテナンス−機器設定用パスワードの変更
機器設定用パスワードを変更できます。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が保存されます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［機器設定用パスワードの変更］
1. | それぞれのパスワードを入力する
| パスワードは半角英数字および記号(「空白」「;(セミコロン)」「"(ダブルクォーテーション)」を除く)で設定します。 最大半角32文字まで設定できます。
パスワード
| 新しい機器設定用パスワードを入力します。
パスワードの確認入力
| 確認のために新しい機器設定用パスワードを再入力します。
2. | ［設定］をクリックする
＜お知らせ＞ パスワードがわからなくなってしまった場合は、本商品を完全初期化してください。 このときすべての値が工場出荷状態に戻ります。 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。 初期化後、本商品が起動し、本商品の設定後、再度ひかり電話の自動設定が行われます。 ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。
↑ページのトップへ