詳細設定−LAN側静的ルーティング設定
LAN内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめルーティングテーブルにルーティング情報の設定を行います。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
■ LAN側静的ルーティング設定
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［LAN側静的ルーティング設定］
＜エントリを編集する場合＞
1. | 編集したいエントリ番号をクリックする 「LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
2. | 編集後、［設定］をクリックする
＜エントリを削除する場合＞
1. | 削除したいエントリ番号をクリックする 「LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
2. | ［削除］をクリックする ※ ［削除］はエントリ設定後にクリックできるようになります。
■ LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集
［LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集］ 新規にLAN側静的ルーティングエントリを編集します。
| エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号　1〜150　(最大150件エントリできます。)
| 宛先アドレス/マスク長(初期値：なし/なし)
| マスク長とはネットマスクのビット数を表したもので、例えば255.255.255.0のマスク長は「24」となります。 宛先アドレスとサブネットマスク長を半角数字で設定します。
設定範囲 | ： | 0.0.0.1〜255.255.255.255　(0〜9、「.(ドット)」)　/　1〜32
| ゲートウェイ(初期値：なし)
| 宛先へのゲートウェイアドレスを設定します。
設定範囲 | ： | 0.0.0.1〜255.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
↑ページのトップへ