詳細設定−静的NAT設定
静的NATを設定します。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
■ 静的NAT設定
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［ワンタッチ設定］
| Webサーバを外部に公開する(初期値：公開しない)
| LAN側のWebサーバへ外部からアクセスできるようにする場合、チェックします。
| WebサーバのIPアドレス(初期値：なし)
| WebサーバのIPアドレスを設定します。
設定範囲 | ： | 1.0.0.0〜223.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
| 127.0.0.0〜127.255.255.255は設定不可 クラスA,B,C以外は設定不可
| FTPーバを外部に公開する(初期値：公開しない)
| LAN側のFTPサーバへ外部からアクセスできるようにする場合、チェックします。
| FTPサーバのIPアドレス(初期値：なし)
| FTPサーバのIPアドレスを設定します。
設定範囲 | ： | 1.0.0.0〜223.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
| 127.0.0.0〜127.255.255.255は設定不可 クラスA,B,C以外は設定不可
| 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する(簡易DMZ)(初期値：中継しない)
| 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する場合、チェックします。
| 特定ホストのIPアドレス(初期値：なし)
| 特定ホストのIPアドレスを設定します。
設定範囲 | ： | 1.0.0.0〜223.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
| 127.0.0.0〜127.255.255.255は設定不可 クラスA,B,C以外は設定不可
＜お知らせ＞ 本商品のNATに関連したメニュー間で設定内容が競合した場合は、 ［静的IPマスカレード設定］＞［静的NAT設定］＞［ワンタッチ設定］の順に優先して処理されます。 簡易DMZを設定した場合、外部からのパケットをすべて中継するため、NAT機能によるセキュリティの効果がなくなります。外部からの不正アクセスには十分ご注意ください。
［静的NATエントリ］
＜エントリを編集する場合＞
1. | 編集したいエントリ番号をクリックする 「静的NAT設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
2. | 編集後、［設定］をクリックする
＜エントリを削除する場合＞
1. | 削除したいエントリ番号をクリックする 「静的NAT設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
2. | ［削除］をクリックする ※ ［削除］はエントリ編集後にクリックできるようになります。
■ 静的NAT設定 エントリ編集
［静的NAT設定 エントリ編集］ 新規に静的NATエントリを編集します。
| エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号　1〜64　(最大64件エントリできます。)
| 優先順位(初期値：なし)
| この条件の優先順位を設定します。値の小さい順に優先度が高くなります。
設定範囲 | ： | 0〜99（「0」はエントリ無効)
| 接続インタフェース名(初期値：　メインセッション)
| 接続先を選択します。 「メインセッション」、「セッション2」〜「セッション5」から選択します。
| 宛先IPアドレス(初期値：　なし)
| LAN側端末(WAN側に公開したいアプリケーションが実行される端末)のIPアドレスを設定します。
設定範囲 | ： | 0.0.0.1〜255.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
| 変換対象IPアドレス(初期値：　自分のWAN側IPアドレス)
| WAN側で変換対象とするIPアドレスを設定します。 WAN側からは、このIPアドレスを指定してLAN側の端末にアクセスすることができます。
選択範囲 | ： | 自分のWAN側IPアドレス
| IPアドレス指定 | ： | 0.0.0.1〜255.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
| 変換対象プロトコル(初期値：　TCP)
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルを選択します。
| 「全プロトコル(共有)」 「TCP」 「UDP」 「TCPとUDP両方」 「ICMP」
| 変換対象ポート(初期値：　なし)
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポートを設定します。
設定範囲 | ： | ポート名 | ： | ftp / ftpdata / telnet / smtp / www / pop3 / sunrpc / nntp / ntp / login / pptp / domain / route
| ポート番号 | ： | 1〜65535
| (1〜65535)-(1〜65535) (例)1000番から1100番を対象とする場合：1000-1100
↑ページのトップへ