詳細設定−DHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバの設定をします。
通常は、初期値のままでお使いください。 間違えると接続できなくなりますので、 ご注意ください。
［設定］をクリックしたあと、現在の設定を有効にするには、再起動を実行してください。本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［IPアドレス/マスク長］
| LAN側IPアドレス (初期値：192.168.1.1)
| 本商品のLAN側 IPアドレスを半角数字で設定します。
設定範囲 | ： | 1.0.0.0〜223.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0〜127.255.255.255 ・クラスA,B,C以外の設定 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値 (例：IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」)
※ | 通常は初期値のままで使用してください。
※ | 送信元アドレスルーティングに登録されているIPアドレスと同じ値および、別のネットワークアドレスとなるような値の設定はできません。
※ | ひかり電話で使用するIPアドレスと重複した場合は、別のIPアドレスを設定してください。
| マスク長 (初期値：24)
| サブネットマスク(LAN側マスク長)を設定します。
設定範囲 | ： | 「LAN側 IPアドレス」が
| ・1.0.0.0〜126.255.255.255の場合 | ： | 8〜30
| ・128.0.0.0〜191.255.255.255の場合 | ： | 16〜30
| ・192.0.0.0〜223.255.255.255の場合 | ： | 24〜30
※ | 通常は初期値のままで使用してください。
［DHCPv4サーバ］
| DHCPv4サーバ機能 (初期値：使用する)
| 本商品の配下(LAN側)に接続される装置へIPアドレスを自動割り当てする機能です。
※ | 通常は「使用する」に設定します。
※ | LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPｖ4を使用せずに運用する場合には、 チェックを外します。
| 開始IPアドレス (初期値：192.168.1.2)
| 割り当てるアドレス範囲の開始IPアドレスを半角数字で設定します。
設定範囲 | ： | 1.0.0.0〜223.255.255.255 (0〜9、「.(ドット)」)
ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0〜127.255.255.255 ・クラスA,B,C以外の設定 ・LAN側IPアドレスとの重複設定 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値 (例：IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」)
※ | IPアドレス割り当て範囲は、LAN側IPアドレスと同一のサブネットでLAN側IPアドレスが含まれない範囲で、253以内のIPアドレス数になるように指定してください。また、接続される機器数が割り当てるアドレス範囲を超えると、正常に接続ができなくなる場合がありますので、万が一割り当てるアドレス範囲を変更する場合には、接続される機器数以上の範囲を指定してください。
| 割当て個数 (初期値：253)
| DHCPサーバ機能を有効にした場合、割り当てるアドレス個数を半角数字で設定します。
設定範囲 | ： | 1〜253
| リース時間 (初期値：4)
| DHCPサーバ機能を有効にした場合、割り当てるアドレスの貸出時間を半角数字で設定します。
設定範囲 | ： | 1〜72

↑ページのトップへ