詳細設定−DNS設定
ご利用のサービスにより画面が表示されない場合があります。 DNSの設定をします。
設定値を選択・入力したあとに［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
■ DNS設定
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［DNS Proxy設定］
DNS Proxyタイムアウト(秒)(初期値：10)
| DNS Proxy　タイムアウト(秒)を入力します。
設定範囲 | ： | 1〜10
AAAA送信制御エラー応答機能(初期値：使用しない)
| IPv4 PPPoE側へのAAAA問合せが発生した場合に、proxyせずに送信元端末に空の応答を返答する機能です。本機能を使用する場合はチェックします。
IPv6 IPoE通信優先機能(初期値：自動設定)
| LAN側端末から受信したDNSクエリの優先転送先を選択します。
「自動設定」 本商品に割り当てられたIPv6アドレスにより、インターネット接続(IPv6 IPoE)の状態を自動判別し、転送先を決定します。 「優先する」 IPv6 IPoE側に優先して転送します。インターネット接続(IPv6 IPoE)をご利用の場合、選択してください。 「優先しない」 IPv4 PPPoE側に優先して転送します。インターネット接続(IPv4)をご利用の場合、選択してください。
［ローカルドメイン問合せテーブル］
ドメイン名
| 「ローカルドメイン問合せテーブル エントリ」へ設定したドメイン名を表示します。
プライマリDNSサーバアドレス
| 「ローカルドメイン問合せテーブル エントリ」へ設定したプライマリDNSサーバアドレスを表示します。
セカンダリDNSサーバアドレス
| 「ローカルドメイン問合せテーブル エントリ」へ設定したセカンダリDNSサーバアドレスを表示します。
［エントリ編集］
＜エントリ編集をする場合＞
1. | 編集したいエントリ番号をクリックする 「DNS設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
2. | 編集後、［設定］をクリックする
＜エントリを削除する場合＞
1. | 削除したいエントリ番号をクリックする 「DNS設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
2. | ［削除］をクリックする ※ ［削除］ はエントリ設定後にクリックできるようになります。
■ DNS設定 エントリ編集

［ローカルドメイン問合せテーブル エントリ編集］
新規にローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集します。
エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号　1〜100　(最大100件エントリできます。)
ドメイン名
| ドメイン名を半角英数字で設定します
設定範囲 | ： | 半角英数字「.(ドット)」「-」「*」(63文字以内)
| 以下にご注意ください。
※ | 先頭、末尾、ドットの前後には「-」は設定できません。
※ | 先頭、ドットの前後には「.」は設定できません。
※ | 「*」は、先頭にのみ設定できます。「*」の後には、「.」が必要になります。 しかし「*.」のみの設定はできません。
※ | 重複設定は不可です。
プライマリDNSサーバアドレス
| 「ドメイン名」に設定したドメインを問い合わせる「プライマリDNSサーバアドレス」を設定します。
設定範囲 | ： | 0:0:0:0:0:0:0:1〜FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
| (0〜9、a〜f、A〜F、「:(コロン)」)(省略記述可) あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。 また「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。
セカンダリDNSサーバアドレス
| 「ドメイン名」に設定したドメインを問い合わせる「セカンダリDNSサーバアドレス」を設定します。
設定範囲 | ： | 0:0:0:0:0:0:0:1〜FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
| (0〜9、a〜f、A〜F、「:(コロン)」)(省略記述可) あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。 また「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。
↑ページのトップへ