詳細設定−高度な設定
ご契約により「Web設定」画面(設定項目)が異なることがあります。
高度な設定を行います。
「高度な設定」の[WAN→LAN中継設定］と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］の内容が優先されます。 設定変更は即時に有効となります。［設定］をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［高度な設定］
| LANポート通信設定(ポート1〜ポート4) (初期値：自動設定)
| LANポート通信を「自動設定」「100Mbps 全二重」「100Mbps 半二重」「10Mbps 全二重」「10Mbps半二重」から選択します。 通常は自動設定で使用します。 自動設定： LAN側の伝送速度/伝送モードを自動で設定します。 100Mbps 全二重： LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを全二重に設定します。 100Mbps 半二重： LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを半二重に設定します。 10Mbps 全二重： LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを全二重に設定します。 10Mbps 半二重： LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを半二重に設定します。
| LAN側MDI/MDI-Xモード (初期値：MDI-X固定)
| LANポートのMDI/MDI-Xを固定するか、自動切り替えにするかを選択します。 設定単位は、4ポート一括です。設定するとLAN1〜LAN4のすべてのポートが同じ動作となります。
| 「MDI-X固定」 LANポートのMDI-Xを固定に設定します。 「自動設定」 LANポートのMDI-X/MDIを自動切り替えに設定します。
［ブリッジ設定］
| PPPoEブリッジ (初期値：使用する)
| PPPoEブリッジを使用するかしないかを設定します。 「使用する」に設定すると、 PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。
| IPv6ブリッジ(有線LAN) (初期値：使用する)
| 有線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
| IPv6ブリッジ(無線LAN) (初期値：使用する)
| 無線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
［UPnP設定］
| UPnP設定 (初期値：使用する)
| UPnPを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。 本商品のUPnPが有効になります。 「Windows(R) Live Messenger」などUPnPが必須のサービスやアプリケーションを利用できます。 また、UPnPで「Windows(R) Live Messenger」などを使用する場合は、パソコンの設定も必要です。 これらについて詳細は、「機能詳細説明」の「UPnP」を参照してください。
＜お知らせ＞ | − | PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合のご注意−
「UPnP設定」を「使用する」に設定した場合は、「基本設定」−「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の「UPnP優先」で接続先を選択し、設定してください。 「Windows(R) Live Messenger」など、接続先が固定されたUPnP機能をご利用になる場合は、「UPnP優先」で選択した接続先に接続されます。 ※　本商品の工場出荷状態は、「メインセッション」がUPnP機能の優先接続先になっています。
［WAN→LAN中継設定］ Wake on LANに対応した本商品のLAN側にある端末を起動するためにWAN側(接続先)に接続された端末から送信されたMagic Packetを、 インターネットなどの網を経由して本商品で受信しLAN側にブロードキャストすることができる機能です。
| WAN→LAN中継機能(初期値：使用しない)
| WAN→LAN中継機能を使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
| 接続先(初期値：メインセッション)
| (上記の「WAN→LAN中継機能」で「使用する」にチェックをした場合) WAN→LAN中継機能を使用する接続先を選択します。 「メインセッション」、「セッション2」〜「セッション5」から選択します。
| UDPポート番号 (初期値：7779)
| (上記の「WAN→LAN中継機能」で「使用する」にチェックをした場合) WAN→LAN中継機能を使用するUDPポート番号を設定します。 UDPポート番号は、WAN側とLAN側で同一です。
設定範囲 | ： | 1〜65535
＜お知らせ＞ 本商品はWAN側インタフェースで受信したMagic PacketのLAN側への転送のみ行います。 Magic Packetの生成は行いません。
［節電機能］
| 節電機能(初期値：使用しない)
| 節電機能を使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
| ・ | 「使用する」に設定した場合
|  | 節電機能動作中は、本商品前面のアラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプが消灯します。
| ・ | 「使用する」に設定しなかった場合
|  | 節電機能は動作しません。
| 節電開始時間(初期値：00時00分)
| (上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合)
| 節電開始時間を設定してください。
設定範囲 | ： | 00時00分〜23時59分
| 節電終了時間(初期値：23時59分)
| (上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合)
| 節電終了時間を設定してください。
設定範囲 | ： | 00時00分〜23時59分
＜お知らせ＞ 節電機能動作中は、無線LAN通信はできません。 節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプが消灯します。 「らくらく無線スタート」実行中、「無線LAN簡単接続機能」実行中、ひかり電話使用中、およびひかり電話使用後の一定時間は、節電開始時間になっても節電モードに切り替わりません。節電モードの設定時間内であれば、当該機能終了後、もしくは一定時間経過後に切り替わります。
［アップデート設定］
| ファームウェア更新種別(初期値：自動更新)
| バージョンアップお知らせ機能で確認した最新のファームウェアを、いつバージョンアップするかを設定します。 ※　設定した時間に自動的にバージョンアップを行う「自動更新」とすることをお勧めします。
| 「自動更新」 バージョンアップお知らせ機能で更新のファームウェアがあったことを確認後、設定した［自動更新時間］で指定された時間帯に、自動的にバージョンアップを実行します。 「手動更新」 バージョンアップお知らせ機能で最新ファームウェアがあったことを「Web設定」の画面、「電話機のハンドセットを取り上げた際の音」でお知らせします。 バージョンアップは、「Web設定」の画面または電話機から行います。
| 再起動更新(初期値：有効)
| (上記の「ファームウェア更新種別」で「手動更新」を選択した場合) 「無効」 「有効」 「再起動更新」で「有効」を設定すると「Web設定」ページの「機器再起動」や本商品の電源入れ直しで、本商品が再起動する際にバージョンアップします。
| ファームウェア更新時の一定量データ通信監視(初期値：有効)
| (上記の「ファームウェア更新種別」で「自動更新」を選択した場合) 「無効」 「有効」 自動更新を行う際に、通信量をチェックし、一定量以下の場合のみ再起動を実施させるときは「有効」を選択してください。
＜お知らせ＞ 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされた状態で、本商品を再起動すると、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。本商品の再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新しないようにする場合は、「手動更新」−「再起動更新」の「無効」に設定してください。 本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、本商品が再起動しますので、１０分ほどお待ちください。 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、「ファームウェア更新種別」の設定に関わらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 ファームウェアの自動更新が実施されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。 お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新(再起動)が行われない場合があります。
［マルチキャスト(無線区間)通信設定］ マルチキャスト通信を無線LAN端末に適した通信にする機能の設定をします。
| LANポート1〜LANポート4 (初期値：無効)
| 「有効」 マルチキャストパケットを無線LAN端末に適した通信にする機能を有効にします。 「無効」 マルチキャストパケットをそのまま送出します。
| 無線LAN (初期値：有効)
| 「有効」 マルチキャストパケットを無線LAN端末に適した通信にする機能を有効にします。 「無効」 マルチキャストパケットをそのまま送出します。
↑ページのトップへ