ネットワークゲームをするには
本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。 ご利用になるゲーム機やネットワークゲームにあわせて設定を行ってください。
＜お知らせ＞ ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。
＜お願い＞ ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。 詳細については、ネットワークゲームなどのサポートセンターへお問い合わせください。
「Web設定」で設定する
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIP アドレス(「http://192.168.1.1/」　※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」−「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | エントリ番号をクリックする
| 本商品では、静的IPマスカレード機能を適用する登録パターンを最大50個設定できます。
| (1) | 「優先順位」で、静的IPマスカレードを行う優先順位を入力する
| (2) | 「接続インタフェース名」で、接続するインタフェース名を指定する
| (3) | 「宛先IPアドレス」で、宛先IPアドレスを入力する
| (4) | 「変換対象IPアドレス」で、変換対象のIPアドレスを指定、または入力する
| (5) | 「変換対象プロトコル」で、変換するプロトコルを入力する
| (6) | 「宛先ポート」で、宛先とするポート番号またはサービス名、または、宛先とするポート番号の範囲を入力する
| (7) | 「変換対象ポート｣で、変換するポート番号またはサービス名、または、変換対象とするポート番号の範囲を入力する
6. | 「静的IPマスカレード設定」−［静的IPマスカレード設定エントリ］に、入力した内容が追加されていることを確認する
7. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
↑ページのトップへ