メンテナンス−設定値の初期化
本商品の設定内容を工場出荷時に戻します。 本商品がうまく動作しない場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。
初期化には、下記の3通りがあります。
● | 完全初期化
● | 部分初期化(電話関連の設定初期化)
● | 部分初期化(電話関連以外の設定初期化)
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
［完全初期化］
| 本商品の設定を工場出荷状態に戻します。
1. | ［工場出荷時設定に戻す］をクリックする
2. | ［OK］をクリックする
3. | 本商品が再起動したあと初期状態ランプが橙点灯したら［再表示］をクリックする
4. | 「機器設定用パスワードの初期設定」画面が表示されるので、再度設定する場合は、機器設定用パスワードを設定する
| 初期化が完了するまで、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。 故障の原因となることがあります。
＜お知らせ＞ 本商品を初期化すると、今までに設定した内容は消去されます。ご注意ください。 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。 初期化後、本商品が起動し、本商品の設定後、再度ひかり電話の自動設定が行われます。 ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。 「接続回線検索中」と表示された場合は、登録ランプが緑点灯することを確認したあと、Webブラウザを閉じて、再度ログインを行ってください。 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。 情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。 本商品を当社に返却する場合など、本商品の利用をやめる際は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。 契約の種別により、［完全初期化］のみ実行可能な場合があります。
［部分初期化］
| 電話関連の設定、もしくは電話関連以外の設定のみを初期化します。
1. | ［電話関連の設定初期化］または［電話関連以外の設定初期化］をクリックする
2. | ［OK］をクリックする
- ＜お知らせ＞ ［電話関連の設定初期化］は、「電話設定」で、お客様が設定した値を初期化します。 ［電話関連以外の設定初期化］は、「電話設定」以外でお客様が設定した値を初期化します。
  ※ | ただし、機器設定用パスワードと通信情報ログは初期化されません。
↑ページのトップへ