VPNパススルー
仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。 ・LAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセス ・WAN側のVPNクライアントからLAN側のVPNサーバへのアクセス VPNのプロトコルには、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)が使用できます。
PPTPの利用例
ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。 ＜利用例1＞では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。 なお、IPsec、L2TPの場合でもPPTPと同じような構成で利用できます。 ＜利用例2＞では、自分のネットワークに外部のパソコンからアクセスさせることができます。 また、PPTP は、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。
＜利用例1＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する 1つのPPTPサーバに複数セッションの通信提供はできません。
＜利用例2＞ 本商品に接続したPPTPサーバに接続する 本商品に接続できるVPNサーバは1台のみです。
＜お知らせ＞ PPTPなどVPN機能のサポート状況および設定方法の詳細は、それぞれのメーカーにお問い合わせください。
PPTPの設定方法
＜利用例1＞の場合と＜利用例2＞ の場合では、設定方法が異なります。
■ WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定
(＜利用例1＞の場合) ＜利用例1＞の場合、通常は、本商品に設定する必要はありません。
LAN側のPPTPクライアントの設定を実施しても、PPTPの接続が失敗する場合は、＜利用例2＞を参照し、本商品に静的NATの設定を行ってください。
■ WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定
(＜利用例2＞の場合) LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的NAT設定が必要です。 LAN側に設置するPPTPサーバを静的NAT設定で、WAN側からアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
■ 「本商品の設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス(「http://192.168.1.1/」※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」−「静的NAT設定」をクリックする
5. | ［静的NATエントリ］の「エントリ番号」をクリックし、下記のように設定する
(1) | 変換対象プロトコルから「TCP」を選択する
(2) | 変換対象ポートに「pptp」を入力する
(3) | 宛先IPアドレスにLAN側のPPTPサーバまたはPPTPクライアントのIPアドレスを入力する。 ＜利用例2＞のようにPPTPサーバのIPアドレスが「192.168.1.2」の場合は、「192.168.1.2」を入力します。 ＜利用例1＞のようにPPTPクライアントのIPアドレスが「192.168.1.2」の場合は、「192.168.1.2」を入力します。
6. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。 ［設定］は、エントリを登録するごとにクリックする必要があります。
7. | 「静的NAT設定」で指定した「エントリ番号」欄を確認する
↑ページのトップへ